



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINACAK KÜÇÜK İTFAİYE ARACINA AİT İHTİYAÇ LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME
İHTİYAÇ LİSTESİ
CİNSİ										                MİKTARI

1. İlk Müdahale İtfaiye Aracı				 			        30  adet
TEKNİK ŞARTNAME
1. ARAÇ
1.1.	Genel
1.1.1.	 Aracın bütün donanımları ve sahip olduğu sistemler, Araçların, İmal, Tadil ve Montajı Yönetmeliklerine ve Taşıt Standartlarına uygun olacaktır.
1.1.2.	 Araçlar, imalatçının bu kategoride üretmekte olduğu en son ve geliştirilmiş modeli olup, hepsi aynı tip ve markada olacaktır.
1.1.3.	 Aracın şasi-motor-kabin ve tüm diğer aksamları, bu şartnamede istenilen tüm parça, takım ve ataşmanlar ile birlikte komple çalışır durumda, araç üzerinde verilecek tüm malzemeler tüm araçlar için aynı marka ve modelde olacaktır.Taşıyıcı araç itfaiye şasisi olacaktır.
1.1.4.	 Araç kabini ve karoseri itfaiye kırmızısı (RAL 3000) ile boyanmış olacaktır. 
1.1.5.	 Araçların üzerine İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek Amblem ve Yazılar yazılacaktır.
1.1.6.	 Aracın, teknik azami yüklü ağırlığı en fazla 16000 kg olacaktır.
1.1.7.	 Aracın yangın üst yapısının yüksekliği (seyir yüksekliği) en fazla  3200 mm (+/- 50mm), araç uzunluğu en fazla  7300 mm (+/- 50mm) ve aracın dönme çapı ise, tam teçhizatlı olmak üzere duvardan duvara en fazla 15  metre olacaktır. Aracın genişliği aynalar hariç en fazla 2500 mm olacaktır.
1.1.8. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 21-a maddesi gereğince araçların TSE projeleri onaylanmış ve fenni muayeneleri yaptırılmış, plaka tescile hazır olacak şekilde idareye teslim edilecektir.
1.1.9. Aracın hız sınırı 110 km/h’den az olmayacaktır.
1.2.	Motor
1.2.1.	 Motor en az EURO 6 sınıfında olacaktır. 
1.2.2. Aracın motoru turbo özellikli, dizel yakıtlı, 4 zamanlı ve en az 6 silindirli olacak; en az 2.300 devir/dakikada net volan ve en az 220kW (300 PS) güce sahip olacaktır.
1.2.3.	 Motor, dizel, dört zamanlı ve su soğutmalı olup, devir daim pompası, termostat ve ağır hizmet radyatörü ile komple soğutma sistemine sahip olacaktır.
1.2.4.	 Motor, soğukken kolay çalıştırmayı sağlayacak sisteme sahip olacaktır.
1.2.5.	 Soğutma sisteminde en az –30  ye uygun antifriz bulunacaktır.

1.3.	Şanzıman
1.3.1. Araçta, en az 6 ileri 1 geri vitesli, Tork konvertörlü, tam otomatik şanzıman olacaktır. 
1.3.2. Araçta yokuşlarda geri kaymasını engellemek için yokuş-kalkış destek sistemi bulunacaktır.
1.4.	Direksiyon
1.4.1.	 Direksiyon sistemi servo tip hidrolik takviyeli olacaktır.
1.4.2.	 Direksiyon simidi kabinin sol tarafında ve ayarlanabilir olacaktır.
1.5.	Frenler
1.5.1.	 Araçta, bağımsız çift devreli, hava takviyeli yeterli güçte servis fren sistemi olacaktır.
1.5.2.	 Her türlü yük ve zeminde tam kapasiteyle fonksiyonunu yerine getirebilecek uygun kapasitede park fren sistemi olacaktır. 
1.5.3.	 Sistemi donmaya karşı koruyacak; nem tutucu / hava kurutucu donanım olacaktır.
1.5.4.	 Aracın ön ve arka akslarında disk frenler mevcut olacaktır.
1.5.5. 	Araçta, motor freni, ABS (Anti Bloke Sistemi), Yüke Bağımlı Fren Sistemi veya muadili, ASR (Anti Patinaj Sistemi) veya bu maddedeki tüm sistemlerin muadili olacaktır.
1.6.	Akslar ve Süspansiyon
1.6.1.	 Araç 4x2 tahrikli olacaktır. Aracın buzlu, karlı ve çamurlu satıhlarda emniyetli seyredebilmesi için diferansiyel emniyet kilidi bulunacaktır.
1.6.2.	 Aracın ön ve arka aksında parabolik veya trapez makaslardan oluşan süspansiyon sistemi bulunacaktır.
1.6.3. 	Aracın ön ve arka akslarında, denge çubuğu ve virajlarda savrulmasını önleyerek her türlü yolda güvenli seyrini sağlayan stabilizatörler bulunacaktır.
1.7.	Lastikler
1.7.1.	 Birleşmiş milletlerin ECE R54 direktifine uygunluğunu gösterir. “E” veya AB ‘nin EEC 92/23 No’lu direktifine uygunluğunu gösterir “e “ onayları lastikler üzerinde görülecektir
1.7.2.	 Lastikler, radyal iç lastiksiz (tubeless) tip olacaktır. 
1.7.3. Jantlar yüksek mukavemetli tip alüminyum veya çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
1.7.4. Tüm lastikler (M+S) özellikli dört mevsim lastik olacaktır.
1.8.	Şasi
1.8.1.	 Araç şasisi,  dinamik ve statik yükleri karşılayacak yapı ve özellikte;  ağır hizmet tipi olacaktır.
1.8.2.	 Şasi komple, korozyona karşı uygun yöntem ve koruyucu ile kaplanmış olacaktır.
1.8.3.	 Aracın ön ve arkasında aracın toplam ağırlığına yetecek güçte çeki pimleri ve 1 adet taşıma kapasitesine uygun çeki demiri bulunacaktır. Çeki demiri ve bağlantı topuzunun onay numaraları TSE projesinde işlenmiş olacaktır.
1.8.4.	 Üst yapı her ne sebeple olursa olsun aracın tam yüklü ağırlıktaki kabiliyet ve teknik değerlerini düşürmeyecektir.
1.9.	Yakıt Tankı
1.9.1.	Yakıt tankı En az 120 litre  kilitli tip olacak ve boşaltma tapası bulunacaktır. Teslim sırasında tam dolu olacaktır.
1.9.2.	Yakıt sisteminde yakıta herhangi bir şekilde su vb. zararlı cisimlerin karışmasına karşı önlem alınmış olacaktır. 
1.9.3.	Tankın altında mazotu boşaltma tapası bulunacaktır.
1.9.4. Ad blue deposu en az 8 litre kapasitede olacaktır. Teslim sırasında tam dolu olacaktır.
1.9.5. AdBlue sıvısının bitmesi halinde itfaiye araçlarının motor ve hareket kabiliyetlerinde herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.
1.10.	Araç Kabini ve Personel Kabini
1.10.1. Ön kabin; En az ECE R 29 Normlarını sağlayacak şekilde, tam kapalı, burunsuz, hidrolik olarak öne devrilebilir tip ve çelik sac gövdeli olacaktır. Kabin öne devrildiği zaman emniyet dayama kolu ve yuvası bulunacaktır. 
1.10.2. Sürücü kabini, kilitlenebilir tip 2 kapılı, en az 1+1 kişi kapasiteli, araç üreticisinin orijinal kabini olacak ve bakım onarım çalışmaları için öne devrilebilir özellikte olacaktır. 
1.10.3. Personel kabini, en az  5 personel kapasiteli, kilitlenebilir tip 2 kapılı, ergonomik ve işlevsel tasarımda olacaktır. Kabin, imalat tarzı açısından itfaiye aracı üstyapısı ile yapısal ve görsel bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmış olacak; sürücü kabininin hemen arkasında konumlandırılmış, aracın üstyapısına entegre edilmiş ve üstyapı ile yekpare veya flanş bağlantılı tek bir ünite oluşturacak konstrüksiyonda imal edilecektir. Personel kabini modüler yapıda veya üstyapı ile bütünleşik monoblok yapıda olabilecek; her iki durumda da sürücü kabini ile birlikte tek bir bütün olarak çalışacak, yapısal dayanım ve emniyet açısından uygun bağlantı elemanları ile sabitlenmiş olacaktır. Sürücü kabini ile personel kabini arasındaki büyük orta pencere optimum görüş ve iletişim imkânı sağlayacaktır. Duvar ve tavan iç kaplamalarında darbe ve ısıya dayanıklı ABS iç paneller kullanılacaktır. Personel kabini, ECE-R29-3 regülasyonuna uygun, onaylı ve sertifikalandırılmış olacaktır. Sertifika teklif ekinde sunulacak veya ihaleye katılım belgesine yüklenecektir.
1.10.4. Sürücü kabini ile personel kabini, uyumlu olarak birleştirilmiş olacak ve bağlantı noktalarının sızdırmazlığı tam sağlanmış olacaktır. Kabinlerin tasarım şekli, sürücü ve personel kabini arasındaki yakın temas ve komünikasyonu engellemeyecektir.
1.10.5. Kabinlerin içindeki koltuk dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:
- Sürücü kabini içinde, 1 sürücü koltuğu ve en az 1 yolcu koltuğu,
- Personel kabini içinde 5 koltuk olmak üzere, 3 koltuk  sürüş yönünde ve 2 koltuk sürüş yönünün tersine konumlandırılmış olacaktır. koltukların her biri rahat ve ergonomik tek koltuk tipi olacaktır. Yüklenici koltuk düzeni için sözleşmeden sonra idareden görüş alacaktır.  
1.10.6. Personel kabini içindeki 5 koltuk temiz hava solunum cihazı bağlantısı için tasarlanmış olacak ve sırt dayama kısmına, temiz hava solunum cihazı seti yerleştirmek için özel sırtlık konulacaktır. Temiz hava solunum cihazları, koltuğa gömülü olacak ve çıkıntı oluşturmayacaktır. Bu koltuklardaki temiz hava solunum tüpü ve maskeleri, kimsenin yardımı olmadan koltukta otururken kuşanacak ve mekanik bir kol yardımıyla serbest bırakılacaktır.
1.10.7. Personel kabini içindeki tüm koltuklarda emniyet kemeri bulunacaktır.
1.10.8. Personel kabini içerisindeki tüm koltukların altlarındaki malzeme dolapları için idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.
1.10.9. Kabin içinde, elle tutulabilecek tüm elemanlar (kapı üzerindeki ve kabin içi tutamakları, emniyet kemerleri, temiz hava tüpü serbest bırakma kolu, cam kırma çekici, koltuk oturağı vb.) kolay ulaşılabilmesi ve emniyet yönünden kırmızı, turuncu veya sarı renkte olacaktır.
1.10.10. Personel kabininin zemini, kaymaz paspas ile kaplanmış olacak ve temizlik için kolaylıkla sökülüp alınabilecektir.
1.10.11. Personel kabini kapıları, dıştan kapı boyunca, en az 6 mm kalınlığında, füme renginde, ECE R 43 normuna uygun camdan veya yüksek seviyede korozyon koruması ve ağırlığı azaltması için fiberglas takviyeli, plastik panelli, içten alüminyum çerçeveden imal edilecektir. Kapılar, dış hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde izole edilmiş olacaktır. Personel kabininin kapılarında bulunan pencereler acil çıkış için mümkün olduğunca büyük olarak tasarlanacak, elektronik veya manuel olarak açılıp kapanabilecektir.
1.10.12. Personel kabini içerisindeki kapılara yakın olan koltuklar yan hava yastıkları ile donatılmış olacaktır.
1.10.13. Personel kabini giriş basamakları; güvenli iniş-biniş sağlayacak, kaymaz yüzeyli, dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanacaktır. Basamak sistemi; kapıya entegre edilmiş yekpare bir basamak grubu olarak kapı ile birlikte 90 dereceye kadar açılacak şekilde veya araç gövdesine sabitlenmiş sabit tip basamak çözümü olarak uygulanabilecektir. 
Kapıya entegre hareketli sistem tercih edilmesi durumunda; basamak grubu kapı ile birlikte uyumlu şekilde açılacak, üzerine yük binmesi halinde kontrollü şekilde frenlenerek emniyetli kullanım sağlayacaktır.
Sabit tip tasarım tercih edilmesi durumunda; basamaklar araç konturuyla uyumlu ve mümkün olduğunca aynı hizada olacak şekilde konumlandırılacaktır. Basamaklar metal malzemeden imal edilecek veya en azından alüminyum damalı levha ile kaplanarak kaymaz ve yüksek mukavemetli yüzey sağlanacaktır.
Her iki tasarımda da basamaklar; korozyona dayanıklı, yüksek taşıma kapasiteli ve ağır hizmet şartlarına uygun yapıda olacaktır.
1.10.14. Sürücü koltuğu, hava süspansiyonlu olacak ve yüksekliği ile eğimi ayarlanabilecektir. Personel koltukları ise, rahat döşemeli ve arkalıklı olacaktır.
1.10.15. İstekli, teklif ettiği aracın kabin yapısına ve oturma düzenine ait teknik özellikleri ile aracın sağ, sol ve üstten görünümüne ait teknik resim, ilgili teknik dokümanları ve detaylı ölçülerini ihaleye katılım belgesine yükleyecektir.
1.10.16.  Kapılar içeriden ve dışarıdan anahtar yada merkezi kilitleme tertibatı ile açılıp kapatılabilecektir.
1.10.17. Kabinde havalandırma-iklimlendirme (klima) tertibatı olacaktır.
1.10.18. Kabinin her iki yanında en az bir adet olmak üzere elektrikli ayarlanabilir, geniş görüş açılı geri görüş aynaları olacaktır. Araçta ayrıca en az bir adet rampa aynası ve en az bir adet ön görüş aynası bulunacaktır.
1.10.19. Kabinde çakmak soketi ve ayarlanabilir tip güneş siperlikleri olacaktır.
1.10.20. Kabin içine montajlı radyo, usb, bluutooth veya MP3 çalarlı cihaz bulunacaktır.
1.10.21. Kabin içi aydınlatma lambaları bulunacak ve bu lambalar kapıların açılıp-kapanmasıyla otomatik ve manuel olarak yanıp sönecektir.
1.10.22. İçten açılır yan camlar ve tam görüşü sağlayan tek parçalı emniyetli tip ön cam bulunacaktır.Ön cam UV ışınlarıkarşı korumalı olacaktır. Ayrıca, ön camda en az 3 hız kademeli 2 adet cam silecekleri ve yıkama tertibatı olacaktır.
1.10.23. Kabinde seyir için gerekli olan en az aşağıdaki gösterge veya ikazlar sürücünün görüş alanı içinde olacaktır:
- Şarj-
- Hız göstergesi (km/saat)
- Odometre (km)
- Motor Devir Saati
- Motor çalışma saati
- Motor suyu sıcaklık (Hararet) göstergesi
- Yakıt göstergesi
- Motor yağ seviye veya basınç göstergesi veya ikazı
- Fren hava sistemi basınç göstergesi
- Aracın diğer donanımları ile ilgili gerekli gösterge, ikaz ve kontroller.

1.11. Elektrik Sistemi 	
1.11.1.	Araç elektrik sistemi 24 V olacaktır. Araçta telsiz montajına uygun bir nokta ayarlanacaktır.( Tercihen ön kabin sağ kısım) Telsiz, haberleşme sisteminin parazitleşmesine karşı tam izole edilmiş, kontak anahtarına bağlı, 12 V en az 15 Amper gücünde besleme hattı ile  kablo ucu BNC tip anten soketi olan, UHF 400-433 mHz frekans bandında ayarlanmış, araç çatısında uygun noktaya anten montajı yapılmış telsiz anteni kablosu olacaktır. 
1.11.2.	Sanayi Bakanlığı Araç İmalat ve Tadilat yönetmeliğine uygun olarak farlar, dönüş sinyalleri, fren lambaları, stop lambaları ve reflektörler ile ön ve arkada sisli havalarda sis delici özelliği bulunan sis farları bulunacaktır.
1.11.3. Araçta bulunan akülerin, ilk hareket motoru ve alternatörün ve gerekli diğer donanımın kapasite ve özellikleri soğuk iklim şartlarında çalışmaya uygun olacaktır.
1.11.4. Kabin dışında, şoför tarafında uygun bir yere, bir adet 24 DC Enerji, Hava besleme ve  otomatik atım özellikli enerji besleme sistemi monte edilecektir. Söz konusu sistem, DIN 14679 standardını veya uluslararası karşılığını karşılayacaktır. Söz konusu Prizde; koruyucu muhafazalı  kapakçık bulunacaktır. Priz üzerinde veya çevresinde besleme voltajını gösterir led ışık olacaktır. Sitem en az IP55 koruma sınıfında olacaktır. Sistem devrede olduğu sürece öncelik her zaman araç aküsünün şarj edilmesine verilecektir. Araç aküsünün şarj seviyesi belirlenen seviyenin üzerinde olduğunda, araç üzerinde bulunan bataryalı ekipmanların şarj edilmesine izin verilecektir.Ana şalter kapalı konumda olsa dahi sistem, araç aküsünün şarj edilmesini sürdürecektir. Bu sayede aracın uzun süre beklemesi veya kullanılmaması durumunda dahi araç aküsünün şarj seviyesi korunacaktır. Araç çalıştıktan sonra ise prize takılı olan fiş otomatik olarak yerinden çıkacak ve seyire hazır hale gelecektir. 
Her araç ile beraber biri yedek olmak üzere iki adet ekipman şarj cihazı verilecektir. Bu cihaz  sıvı korumalı,  PVC kasa içinde, 220 volt AC giriş -24V DC en az 20 Amper çıkışı olan adaptör olacaktır. Besleme kablosu 2 metre EU topraklı tip fiş olacak, çıkış kablosu ise; en az 6 metre uzayabilen tipte spiral kablo şeklinde sarjlı prize uygun yapıda fiş olacaktır. Ayrıca her araç ile beraber 1 adet yedek kablosuz fiş  verilecektir.
1.11.5. Araç kabini üstünde, havalı korna, anons ve ledli ikaz ışık sistemi bulunacaktır. Kırmızı-kırmızı LED çakar lambalar ve araç kabini dışına yerleştirilmiş bağımsız en az 100 W gücünde anons hoparlöründen oluşacaktır. Ayrıca, araçta en az 100 W gücünde bir adet ikaz sistemi (itfaiyeci sireni en az 1 metrede 115 dBA) bulunacaktır. Siren, çok sesli (Da-Di, yavaş, hızlı, Hi-Lo ve havalı korna tonlu) olacaktır ve bu sistem araç korna kolu/butonu üzerinde de çalıştırılabilecektir. Tüm sistemin kontrolü, kabin içinden yapılacaktır. Ledli ikaz ışık sistemi ve sirenler aracın kontak anahtarı açık olduğunda devreye alınabilecek, kontak anahtarı kapalı olduğunda Ledli ikaz ışık sistemi ve siren sistemleri çalışmayacaktır. Tüm bu sistemler herhangi bir dokunmatik ekran üzerinden olmadan, elektronik butonlu bir sistem üzerinden kontrol edilecektir. Led ikaz sistemi ile siren sistemi araç üzerine monte edilmeden önce idarenin onayı alınacaktır.
1.11.6.	Kabin içinde, aşağıda sıralanan sair fonksiyonların devreye alınmasını sağlayan bir adet kumanda paneli bulunacaktır. Kumanda paneli üzerindeki ikazlar, araç çizimi üzerinde ışıklı ve/veya sembollü olarak görülecektir. Kumanda paneli üzerindeki kumanda butonları kolay kontrol edilecek özellikte olacaktır.
a) PTO’yu devreye alma, 
b) Su pompası devrede olup olmadığının kontrolü,
c) Panjurlar açık ikazı,  
d) Dolap basamaklarının açık olduğuna dair ikaz, 
e) Çakar lambalardan bağımsız olarak çevre aydınlatma lambalarının açılıp kapanması.
1.11.7. Seyir konumu için araç el freni indirildiğinde, malzeme dolabı panjurları açık ise, sesli bir ikaz alarmı çalacak ve ayrıca kabin içindeki ekranda panjurun açık olduğu gösterilecektir. 
1.11.8. Araç geri vitese takıldığında, akustik bir ikaz sinyali çalacaktır. Araç arkasında harici bir geri vites lambası bulunacaktır. Araç geri vitese takıldığında geri vites kamerası derhal aktif hale gelip ekrandan görüntülenebilecek özellikte olacaktır.
1.11.9. Sürücü kabini basamaklarında, kapıların açılması ile beraber yanan basamak aydınlatma lambaları bulunacaktır.  
1.11.10. Malzeme dolapları ve pompa dolabı içinde yeterli sayıda LED aydınlatma lambaları bulunacak ve panjurların açılıp kapanması ile otomatik olarak yanıp sönecektir. Panjurların seyir esnasında açık olup olmadığının kontrolü kabin içinden yapılacaktır. LED lambalar, her dolap panjurunun sağ ve sol yan yükseklikler boyunca dikey olarak bir şerit bant halinde 1 – 2 cm aralıklarla dizilmiş olarak bulunacaktır.
1.11.11. Araç üzerinde, olay mahallinde güvenli çalışma ve manevra imkânı sağlamak amacıyla çevre aydınlatma sistemi bulunacaktır. Çevre aydınlatma lambaları; araç çatısının dış yan kenarları boyunca ön ve arka dolap panjurları üzerinde ve/veya aracın yan panellerine entegre edilmiş şekilde konumlandırılabilecektir. Aydınlatma armatürleri aşağı yöne bakacak ve çalışma alanını homojen şekilde aydınlatacak biçimde monte edilecektir. Her bir araç tarafı için yeterli aydınlatma sağlayacak kapasitede LED armatür kullanılacak olup, ışık akısı taraf başına en az 4900 lümen veya eşdeğer aydınlatma performansını sağlayacak düzeyde olacaktır. Eşit ışık dağılımı için doğrusal LED armatürler veya LED şerit tipi çözümler tercih edilebilecektir. Çevre aydınlatma sistemi sürücü kabininden ve pompa kontrol istasyonundan kumanda edilebilecek; manevra ve çalışma amacıyla manuel olarak devreye alınabilecektir. 
1.11.12. Pompa dolabı kapağının üzerinde, en az 1 adet LED çevre aydınlatma lambası bulunacaktır.
1.11.13. Aracın arka kısmının sağ ve sol yanlarda çatı kenarlarına, birer adet kırmızı LED ikaz lambaları monte edilmiş olacaktır. Bu lambalar, araç kabini üzerinde bulunan LED ikaz lambaları ile beraber çalışacaktır. İhtiyaç halinde bağımsız olarak kapatılabilir şekilde olmalıdır.
1.11.14. Araç aküleri, aside dayanıklı sandık içine konulacak, aküler alt kısmından sabitlenecek ve akü sandığı kolaylıkla açılabilecek kapak ile kapatılacaktır.
1.11.15. Araçta siren , tepe lambası, telsiz v.b elektrik sistemleri aracın kontağına bağlı olacaktır.(Kontak ile birlikte açılıp kapanacaktır.)
1.11.16. Araç üzerindeki tüm elektrik kabloları, rutubet ve sürtünmeden dolayı aşınmalara karşı izoleli olacak, bağlantı yerleri hariç panel ve levhaların içinden geçecek ve zarar görmemesi sağlanmış olacaktır.
1.11.17. Araç üst yapısındaki tüm aydınlatma ve uyarı lambaları LED tipi olacaktır. Bu LED lambalar, su ve toza karşı korunmuş olacaktır. 
1.11.18.  Araçta, aküyü aracın bütün elektrik tesisatından ayıran ve akü devresini tamamen kesen ana şalter bulunacaktır. Bu şalter aracın içinde şoförün rahat ulaşabileceği bir yerde olacaktır.
1.11.19. Aracın kabin içinde 1 adet iç ortam, renkli ön seyir kamerası ve aracın karoser üst yapısında 1 adet dış ortam renkli arka seyir kamerası olmak üzere toplamda en az 2 seyir kamerası olacaktır. Kameralar gece görüş özelliğine sahip olacak ve en az 4k kayıt özelliğini destekleyecektir. Kameralar seyir halindeki görüntüleri en az 128GB kapasiteli MicroSD karta kaydedecektir. Bu MicroSD kart herhangi bir zorlukla karşılaşmadan MicroSD kart yuvasından sökülüp harici bir bilgisayardan izlenebilecektir.
1.11.20. Üst yapı donanımlarına ait elektrik sigortaları ayrı bir sigorta panosu içinde olmalıdır.
1.12.	Aksesuarlar ve Diğer Donanımlar
1.12.1.	Araç üzerinde lastikler ve benzeri ihtiyaçlar için hava çıkış tertibatı ve en az 10 metre uzunluğunda hava hortumu ile lastik şişirme aparatları olacaktır.
1.12.2.	Araç ile birlikte bir adet yedek lastik (stepne), jantı ile birlikte komple verilecektir.
1.12.3. Kabin dışında uygun bir yere, harici tip (toz ve nem korumalı), akü şarj sistemi (NATO ‘jump start’ vb.) prizi monte edilmelidir. Araçla birlikte yeterli uzunlukta uygun bir akü aktarma kablosu teslim edilmelidir. 

2. ÜSTYAPI (KAROSER) VE MALZEME DOLAPLARI:
2.1. Araç konsepti, aracın orijinal kabinine entegre edilmiş bir personel kabini, bir su-köpük tankı ve pompa ile diğer malzemelerin yerleştirildiği malzeme dolaplarından oluşacaktır. araç şasisine bağlanmış, kaynak ve ısıl işleme tabi tutulmamış, yüksek mukavemetli bir yardımcı şasi üzerine, engebeli yol şartları veya sallantılardan etkilenmeyecek şekilde lastik takozlar veya esnek bağlantılarla oturtulacaktır. Bu tasarımda, su tankı, dışarıdan görünmeyecek şekilde araç üst yapısının (gövdesinin) içine monte edilecek ve çevresi malzeme dolaplarıyla kapatılacaktır.
2.2. Araç üstyapısının konstrüksiyonu, korozyona mukavim alüminyum alaşım hafif malzemeden imal edilecektir. Bu imalat tarzı, yüksek burulma dayanıklılığına sahip alüminyum levhaların pürüzsüz ve çapaksız olarak kaynak kullanmadan veya en az 45 cm genişliğinde alüminyum panellerin yapıştırıcı malzeme ve vidalama yöntemi ile birleştirilip bağlantılarının yapılması veya alüminyum alaşımlı hafif malzemeden imal edilerek oluşturulacaktır. Bu teknolojide, araç üst yapısında dalgalanma, burulma, eğilme gibi yapısal bozukluklar oluşmayacaktır. Tasarım ve malzeme seçimi buna göre yapılacaktır. Bağlantı elemanları, paslanmaz malzemeden imal edilecektir. Söz konusu iskelet, dolap duvarlarında ve tabanlarında ve raf profillerinde kullanılacak malzemeler için imalata başlanmadan önce idarenin onayı alınacaktır. Bu maddede bahsi geçen malzemelere ait uygun ebatta birer numune teklifle beraber verilecektir. Söz konusu numuneler, sözleşmenin bir parçası olacak ve kabul aşamasında bu numunelere uygunluk aranacaktır.
2.3. Açılan tüm delikler ve kesime tabi tutulmuş yerler ile üst yapı çevresi ve bağlantı yerleri, sıvı ve benzeri maddelere karşı sızdırmazlığı, güçlü yapıştırıcı izolasyon malzemeleri kullanılarak sağlanacaktır.
2.4. Araç karoserinin üstü, personelin yürüyüşünü engellemeyecek şekilde alüminyum kaymaz plaka ve/veya kaymayı önleyen, korozyona dayanıklı, bu amaçla geliştirilmiş kum/plastik karışımı malzeme ile kaplanacaktır.
2.5. Karoserin üzerine çıkabilmek için, araç arkasında korozyona dayanıklı alüminyum malzemeden imal edilmiş bir çıkış merdiveni bulunacaktır. Bu merdiven açıldığında, çıkışı kolaylaştırmak için, en az 7º açılı eğim oluşturacaktır. Ayrıca, merdivenin üst kısmında karosere bağlanmış, sağlı sollu birer adet çatıya ulaşım tutamağı bulunacaktır.
2.6. Aracın sağ ve sol yanlarında en az  3’er adet malzeme dolapları bulunacaktır. Malzeme dolapları içine yerleştirilecek tüm malzemeler, farklı boyutlardaki malzemelerin yerleştirilebilmesi için yüksekliği ayarlanabilir korozyona mukavim özel profillere ayarlanabilir özellikte bağlantı elamanları ile vidalanarak birleştirilen raf sistemleri üzerine veya çekmeceler ile kızaklar içine yerleştirilecektir. Bu raf ve çekmeceler, korozyona ve darbeye mukavim paslanmaz malzemeden imal edilecektir. Ayrıca, araç seyir halinde iken malzemelerin yerlerinden düşmemesi için gergi sistemli bağlantılar veya kilit sistemi ile emniyet altına alınacaktır.
2.7. Malzeme dolapları, korozyona dayanıklı  alüminyum veya dayanıklılığı artırmak için anodize alüminyum malzemeden imal edilmiş gümüş renkte stor panjur sistemi ile açılıp kapatılacaktır. Malzeme dolaplarının panjurları bir kilit sistemi ile donatılacaktır. Her bir dolap panjur kilidi için, ikişer adet anahtar verilecek ve bu dolap anahtarları tüm dolap kilitlerini açıp kapatabilecektir. Panjurlar, su ve toz geçirmez özellikte olmalıdır. Panjurların açma-kapama mekanizmaları, boru tipi olacaktır. Malzeme dolaplarının yan duvarları ve tabanı, alüminyum sac kaplanacaktır.

2.8. Araçların içinden geçen tüm elektrik kabloları, aletlere bağlantı yerleri hariç panellerin içinden geçecek ve hiçbir şekilde ortada görünmeyecektir. Malzeme dolaplarındaki aydınlatma lambalarının ve buna bağlı olarak kepenklerin açık olup olmadığına ait kontrol-ikazı da kabin içinde olacaktır.
2.9. Malzeme dolaplarındaki raflar, araç seyir halinde iken malzemelerin düşmemesi için sabit bağlantılar ile teçhiz edilecektir.
2.10. Stor panjurlar, pompanın kullanım, bakım ve tamirat işlemlerine ve hızlı müdahale lansının kullanımına imkân sağlayacak şekilde imal edilecektir. 
2.11. Stor panjur sistemi kepenkleri tam açıldığında veya kapandığında yan etek kapakları açık olsa bile hiçbir şekilde raydan çıkmayacaktır. Yüklenici kepenk raylarına bu durumu engelleyici, durdurucu stoperler koyacaktır.
2.12. Pompa dolap kapak sistemi, gerektiğinde güneş, yağmur ve yangın ortamında yüksekten düşebilecek parçalardan korunmak üzere 80-90 dereceye kadar kolay açılabilen, açıldığında sabit kalabilen, basınçlı amortisörlü, kilitli bir yapıda kapak-stor sisteminden oluşacaktır. Bu kapak içinde korozyona dayanıklı alüminyum veya dayanıklılığı artırmak için anodize alüminyum malzemeden imal edilmiş kilitli stor panjur sistemi bulunacaktır. Bu pompa kapak sistemi açılmadan da, stor panjur açılarak araç su pompası ve kumanda sistemlerinin olduğu kısıma ulaşılabilecektir.
2.13. Dolapların içinde ve pompa mahallinde, su tankının çevresinde su ve sair sıvılara karşı tahliyeler bulunacaktır. Ayrıca, elektrik tesisatı ve elektronik aksamlar sıvılara karşı koruma altına alınmış olacaktır.
2.14. Üretici için uygun görülen bir dolap içine sürgülü şekilde, temiz su, basınçlı hava tabancası , el yıkama detarjanı gibi kişisel temizlik malzemesi olan Hijyen barı olacaktır.
2.15. Aracın arka kısmında (Personel kabini arkası veya aracın en arka kısmında uygun bir yerde) ışık kulesi olacaktır.
2.16.	Ekipman kızakları 
2.16.1. Malzeme dolapları içerisine yerleştirilecek ekipmanlar, erişim ve kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla, malzemelerin özelliklerine uygun dikey ve yatay tip, makaralı ve emniyet kilitlerine sahip kızaklara yerleştirilecektir. Araç ile beraber verilecek malzemelerin yerleştirileceği kızaklar, dolap iç hacminde boşluklar bırakmayacak şekilde tasarlanacaktır. Bu tip bir tasarımda, kızaklar kullanım amacına uygun olarak yatay, dikey ve menteşeleri etrafında açısal hareket edebilecek ve arkasında kalan malzemelere de ulaşıma müsaade edecektir.  
2.16.2. Malzeme dolaplarının içinde, elektrik jeneratörü, hidrolik kurtarma seti gibi ağır malzemeler ve avadanlıkların kolayca yerleştirilmesi ve alınması için, rulman yataklı tip tabla bulunacaktır. Bu tabla, en az 150 kg taşıyacak kapasitede olacak ve araç eteklerindeki malzeme yerleştirme yerlerine konumlandırılacaktır. Araç yanlarında sağ ve sol eteklerde bulunan tablalar, kilitleri açılarak dışarıya en az 90 dereceye  kadar dönebilecektir. Bu açısal dönüş, en az 2 noktada kilitlenerek sabitlenebilecektir. 
2.16.3. Araç yanlarında sağ ve sol eteklerde bulunan ayak basma tablaları bulunacaktır. Bu tablalar, kilitleri açılarak dışarıya 90°’ye kadar açılacaktır.. Bu açılma hareketi için uygun güçte amartisörler kullanılacaktır. Taşıma kapasitesi en az 180 kg olacaktır. Bu açılma hareketi personele zarar vermeyecek şekilde güvenli bir hızda açılacaktır.
2.16.4. Malzeme dolapları içinde, balta, kazma, testere ve benzeri malzemelerin yerleştirilmesi için, yerleşim planına uygun şekilde malzeme yerleştirme paneli bulunacaktır. Bu malzemelerin yerlerine kolay yerleştirilmesi için bu malzemelere uygun sabitleme yerleri ve gergi bantları veya kilit tertibatı bulunacaktır. Tüm kızaklar, kulplu emniyet kilitleri ile teçhiz edilecektir.  
2.16.5. Araç ile birlikte verilecek olan tüm diğer ekipman ve malzemeler, makaralı yatak ve/veya destekler üzerinde hareket eden raf üzerine ve/veya sandıklar içine yerleştirilecek ve malzemeler, sabitleme ve gergi bantları veya kilit yardımı ile emniyet altına alınacaktır. 

3.   SU TANKI
3.1. Araç üzerinde en az 2500 kapasiteli su tankı bulunacaktır. Su tankının yan duvarları araç üst yapısı içinde gizlenmiş ve dış etkenlerden korunmuş olarak dizayn edilecek, dışardan görünmeyecektir.
3.2. Su tankı, GRP kompozit , polietilen veya polipropilen malzemeden imal edilmiş olacak ve aracın yardımcı şasisinin üzerine monte edilecektir. 
3.3. Su tankı içine, çalkantıya mâni olmak üzere, dalgakıran yapım tekniğine uygun, tank malzemesi ile aynı malzemeden yapılmış yeterli sayıda dalgakıran konulacaktır. Dalgakıranlar, su tankı içinde enlemesine ve boylamasına yerleştirilecek ve tank içinde çalışmaya uygun geçişlere sahip olacaktır. Dalga kıranlarda kullanılan tüm somun ve cıvatalar gevşeme önleyici fiber emniyetli yapıda olacaktır. Böylece su tankından pompaya herhangi bir yabancı sert bir cisim gitmeyecektir. Ayrıca tanktan su pompasına yabancı büyük bir cisim girmemesi için su tankının pompa giriş kısmına bir koruma süzgeci konulacaktır.
3.4. Tankın üzerinde bir insanın rahatça girebileceği en az 450 mm çapında, en az 1 adet menhol bulunacak, menhol kapağı contalı ve kolay açılıp, kapanabilecek tipte olacaktır.
3.5. Tankın arka kısmında süzgeçli 1'er adet B storz tipi rekorlu, vanalı su giriş hattı (Hidrant bağlantısı) bulunacaktır.
3.6. B kaplinli hidrant dolum bağlantılarının 1 adeti elektronik dolum , 1 adeti manuel dolum özelliğinde olacaktır. Elektronik dolum özellikli B kaplinli hidrant dolum bağlantısı yapıldığında, su tankı seviyesi en az %95 oranında dolduğunda tanktaki elektronik su seviye şamandırası tank dolum vanasının kapanmasını sağlayacaktır. Bu sayede, su tankının taşması engellenecektir. 
3.7. Su tankında, havalandırma/hava tahliye ile taşma önleme entegre edilmiş yekpare bir sistem bulunacaktır. Sistem, aynı anda 2 görevi birden görecektir:
Sistem, araç hareket halinde iken özellikle dönemeçlerde, rampa iniş-çıkışlarında suyun tankın dışına taşmasını önleyecektir. 
Tankta, elektronik bir tank dolum seviye kısıtlayıcısı bulunacaktır. Bu seviyede elektronik seviye cihazı devreye girerek hidrant dolumunu otomatik olarak kapatacaktır. Elektronik su seviye cihazının arızalanması ve/veya devreye girmemesi halinde, su tankı dirsekli taşırma borusu vasıtasıyla tahliye edilecektir.  
3.8.Tanktaki su seviyesi en az %20’nin altına düştüğünde sesli ikaz sistemi olacaktır.
3.9. Su Seviye göstergesi tanktaki suyun doluluk oranını gösterecek şekilde olacaktır.
3.10. Su tankı Aracın rampa inişlerinde ve çıkışlarında suyun tanktan dışarı akmasına/taşmasına engel olacak bir düzenekle donatılacaktır.
4. KÖPÜK TANKI
4.1. Araç üzerinde, en az 200 litre köpük tankı bulunacaktır. Köpük tankı, polietilen , polipropilen veya GRP kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.  
4.2. Köpük tankının üzerinde bir adet dolum kapağı bulunacaktır ve bu kapak sızdırmazlığı sağlanmış özellikte contalı ve kolay açılıp, kapanabilecek tipte olacaktır.
4.3. Köpük tanklarının havalandırma ve taşma tertibatı bulunacaktır. Bu sistem köpüğün dışarı taşmasını engelleyecek şekilde yapılacaktır.  Ayrıca D-sabit ve kör kaplin bulunan küresel vanalı boşaltma hattı bulunacaktır.
4.4. Köpük tankından köpük karıştırıcısına uzanan emiş hattı için vanalı bağlantı hattı bulunacaktır.      
4.5. Köpük tankı ile teması olan tüm boru hattı ve kapama valfleri yıkanabilir köpüğe ve korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
4.6. Köpük tankına dolum yapmak için D strozlu vanalı giriş hattı olacaktır
4.7. Köpük tankının harici kaynaktan hızlı bir şekilde dolumu için 220 VAC elektrikli köpük doldurma pompası olacak, uygun bir köpük emme hortumu ile her bir araçla birlikte verilecektir.



5. SU POMPASI
5.1. Araç arkasında gövdesi hafif paslanmaz alüminyum alaşım malzemeden imal edilmiş, DIN EN 1028 veya TS EN 1028 belgeli veya eşdeğer karşılığı standart normlarında bir adet santrifüj su pompası bulunacaktır. Pompaya ait uluslararası kuruluş tarafından verilen bu belge teklifler ile birlikte verilecektir.
5.2. Pompa normal basıncı en az tek kademeli, yüksek basıncı en az tek kademeli olacaktır, pompanın azami performansı, normal hava şartları altında ve 3 metrelik coğrafik emiş yüksekliğinde 10 bar basınç çıkışında en az 3200 litre/dakika ve 40 bar basınç çıkışında en az 250 litre/dakika olacaktır. Pompa katalogları teklif ekinde verilecektir. Pompa ile ilgili teknik doküman ve debi-basınç eğrisi teklif ekinde verilecektir. Test sonucu oluşturulan söz konusu diyagram üzerinde 1,5m-3m-4,5m-7,5m coğrafi emiş yüksekliğini içeren Debi (l/dak.)–Basınç (bar) Eğrisi ve Devir (1/dak.) Değerleri (maksimum-minimum ve ara değerleri içerecektir) olacaktır.        
5.3. Pompa haznesi ile yüksek basınç ve normal basınç fanları paslanmaya dayanıklı alüminyum alaşım malzemeden imal edilmiş olacaktır. Pompa mili paslanmaya dayanıklı çelik alaşımlı malzemeden imal edilmiş olacaktır. Ayrıca su pompasının mekanik salmastrası bakım gerektirmeyen tip olacaktır. 
5.4. Pompa, su kuyusundan, şehir şebekesinden, deniz suyundan ya da başka bir su kaynağından su basabilecek özellikte tasarlanmış olacaktır. 
5.5. Pompa haznesi ve diğer sabit aksamlar deniz suyuna dayanıklı, hafif alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır 
5.6. Pompa, 3 metrelik coğrafik emiş yüksekliğinden pompa butonuna basıldıktan sonra herhangi bir kola gerek kalmadan ilk emişe başlayacak ve en fazla 20 saniye içinde pompanın tam kapasite ile (10 barda 3300 lt/dak) su basmasını sağlayacaktır. İlk emiş sistemi pompadaki basınçla direk otomatik olarak devreye girecek, hava tahliyesi yaparak ve ilk emiş bittikten sonra otomatik olarak devreden çıkacaktır. Ayrıca, pompada otomatik basınç ayarlayıcısı bulunacaktır. İhale kararından önce, ilk emiş sistemin uygunluğu aynı özellikte bir pompa üzerinde sahada yapılacak bir demo ile test edilecektir.
5.7. Pompa, direk şanzımanın PTO çıkışından tahrik edilecektir. 
5.8. PTO'nun devreye girişi sürücü mahallinden ve pompa kabininden olacaktır. Pompa kabininde elektronik gaz verme/kesme sistemi olacaktır. 
5.9. PTO şoför kabininde bulunan elektrikli ve ayrıca pompa kumanda panosu üzerinde elektropnömatik bir sistemle de devreye alınabilecektir. Pompanın elektrikli devir ayarlayıcısı ve kapatma butonu pompa kumanda panosunda bulunacaktır. Pompanın elektronik aksamı ve kumanda butonlarının su ve neme karşı izolasyonu sağlanacaktır. 
5.10. Aracın motoru pompa mahallinden durdurulup çalıştırılabilecektir. 
5.11. Pompanın tank dolum, acil müdahale, köpük karışım sistemi, elektro-pnömatik kumandalı olacaktır. İstenildiğinde tüm bu işlemler manuel olarak da yapılabilecektir. 
5.12. Pompada, suyun ısınmasını engellemek için, otomatik koruma sistemi bulunacak ve bu sistem, normal basınç pompası ve yüksek basınç pompasında birbirinden bağımsız olarak koruyacaktır. Bunun için, normal basınç ve yüksek basınç pompalarında birer adet termal sensör bulunacaktır. Pompa içindeki suyun ısınması durumunda (belirli bir ısıya ulaşıldığında), ilgili sensör devreye girecek, ısınan suyu bir tahliye borusundan boşaltacak ve pompaya soğuk su girişi sağlayacaktır. 
5.13. Pompanın tüm kontrol ve kumanda elemanları, LCD ekranlı pompa kumanda panosu veya pompa kumanda paneli üzerine monte edilecektir.
5.14. Kumanda paneli veya LCD ekran suya, ısıya darbelere karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır. Pompa panosuna giren tüm kablo , fiş ve hava girişleri kolay sökülüp takılabilen  soketli tipte olacaktır.  Pompa kumanda hava blokları su pompasının tamir kolaylığı açısından uygun kısımlarda olacaktır. Pompa mahallinde gece çalışmaları için LED tip en az 2 adet aydınlatma lambaları bulunacaktır.
5.15. Pompa teçhizatları , LCD ekran veya pompa kumanda panelinde bulunması gerekenler:

a) Pompa en az 1 girişli, 4 çıkışlı olacaktır.
b) 1 adet emiş hortumu bağlantısı, Storz 125 ve kör kaplin olacaktır. Ayrıca tedarikçi bir adet Storz 125/110 adaptörünü sağlayacaktır. 
c) Su çıkışları aracın sağında ve solunda ve 1'er adet B - storz, 1'er adet C storz tipi olacaktır. Ayrıca bu çıkışlara açma kapama vanaları ve çıkış ağızları, alt kısmına basınç düşürücü kelebek vana konulacaktır.
 d) Hızlı müdahale çıkrığı için 1 adet küresel vanalı pnömatik kumandalı veya manuel kontrollü yüksek basınç hattı.
e) Normal basınç manometresi,
f) Yüksek basınç manometresi
g) Emiş hattına 1 adet mano-vakumetre,
h) Pompa devir ayarlayıcısı ve devir saati,
j) Pompa çalışma saati sayacı (kabin paneline de monte edilebilir),
k) Dijital su seviye göstergesi,
l) Dijital köpük seviye göstergesi,
m) Pompa suyu tahliye vanası,
n) Motor start-stop butonu, 
o) Elektronik gaz verme ve kesme butonu,
p) Pompayı açma ve kapatma,
s) Aydınlatma cihaz kumandaları,

5.16.	Pompa mahallinde, operatöre yönelik her türlü uyarı, yönlendirme ve bilgilendirme (debi, test basınçları, motor devri, açma-kapama, tank bilgileri vb.) etiketleri/talimatları uygun ve gerekli yerlerde bulunacak ve Türkçe yazılı olacaktır.
5.17.	Araç üzerindeki su ve köpük ile temasta bulunan vanalar hariç; tüm borular , nipeller ve  dirsekler paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir. 
5.18. Pompanın (geri dönüş hattı dahil) tüm fonksiyonları manuel olarak da kullanılma imkânına haiz olacaktır.
5.19. Pompa ana gövdesi ile tank dolum ve boşaltım hatları içerisinde kalan suyu gerektiğinde tahliye etmek amacıyla uygun noktalarda su tahliye vanaları konulacaktır. 
5.20. Pompada yağlama sistemi var ise pompa yağının boşaltılması için pompa altında kör tapalı tahliye vanası, yağ değişimi için pompa üstünde çubuklu yağ dolum ağzı bulunacaktır. 
5.21. Su tankından pompaya gelen hat üzerinde suyu kesmek için pnömatik sistem yardımı ile çalışan 1 adet küresel vana bulunacaktır. Tank pompa bağlantı borusu eğimli arazilerde içindeki suyu maksimum kullanacak şekilde yerleştirilecektir. Tank pompa bağlantı borusu çapı maksimum verimi sağlayacak ölçüde olacaktır. 
5.22. Pompanın ısınmasını engelleyen, pompadan tanka geri dönüş hattı en az 30 mm, en fazla 38 mm çapında olacak ve su tankına direk olarak bağlanacaktır. Bu hat üzerinde küresel vana bulunacak ve sarsıntılardan etkilenmemesi için esnek bağlantı elemanları ile bağlantı yapılacaktır. 
5.23. Pompa mahalli korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş kepenk sistemi ile açılıp kapatılacak ve üzerinde emniyet kilitli tutma kollan bulunacaktır. Kepenkler su-toz sızdırmaz contalı yapıda olacaktır. 
5.24. Pompanın normal ve yüksek basınç performans diyagramları teklifle birlikte verilecektir. Test sonucu oluşturulan söz konusu diyagram üzerinde 1,5m-3m-4,5m-7,5m coğrafi emiş yüksekliğini içeren Debi(l/dak.)-Basınç(bar) Eğrisi ve Devir(1/dak.) Değerleri(maksimum-minimum ve ara değerleri içerecektir) olacaktır.

6. KÖPÜK KARIŞIM SİSTEMLERİ
6.1. Araç üzerinde bulunan santrifüj yangın pompasına entegre edilmiş ve otomatik oran ayarlı bir köpük karışım sistemi bulunacaktır. Sistem, pompa ile tam entegre çalışacaktır.
6.2. Köpük karışım sistemi, su debisine bağlı olarak köpük konsantresini otomatik ve hassas şekilde dozajlayacak; ayarlanan köpük oranını, su debisindeki değişimlerden bağımsız olarak sabit tutacaktır.
6.3. Sistem, en az 50 – 1900 litre/dakika su debisi aralığında çalışabilecek kapasitede olacaktır.
6.4. Köpük konsantresi dozaj kapasitesi en az 0,5 – 24 litre/dakika aralığında olacaktır.
6.5. Köpük karışım oranı elektronik olarak ayarlanabilir olacak ve en az %0,2 ile %6 aralığında kademesiz olarak seçilebilecektir.
6.6. Sistem çalışma basıncı en az 3 – 15 bar aralığında olacaktır.
6.7. Köpük dozajlama işlemi, sistem üzerinde bulunan bağımsız bir köpük pompası vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Köpük pompası elektrik motorlu olacak ve araç 24V DC elektrik sistemi ile beslenecektir.
6.8. Sistem, su debisi ve seçilen köpük oranına göre gerekli köpük miktarını otomatik olarak hesaplayacak ve buna göre köpük pompası devrini ayarlayacaktır.
6.9. Operatör paneli üzerinden aşağıdaki bilgiler izlenebilecektir:
- Anlık su debisi
- Seçili köpük oranı (%)
- Anlık köpük tüketimi (lt/dk)
- Sistem arıza ve uyarı bilgileri
6.10. Sistem üzerinde otomatik yıkama (flush) fonksiyonu bulunacak olup, kullanım sonrası sistemin su ile temizliği operatör paneli üzerinden başlatılabilecektir.
6.11. Köpük tankında köpük seviyesinin kritik seviyeye düşmesi veya bitmesi durumunda sistem operatörü otomatik olarak uyaracak ve kuru çalışmaya karşı koruma sağlayacaktır.
6.12. Sistem; Class A, Class B, AFFF, AR-AFFF ve benzeri standart yangın köpükleri ile tam uyumlu olacaktır.
6.13. Sistem, EN 16327 standardına uygun ve tip testleri tamamlanmış olacaktır.
6.14. Yüklenici, teklif ettiği sisteme ait orijinal katalog ve teknik dokümanları idareye sunacak; teklif edilen model katalog üzerinde açıkça işaretlenecektir.
6.15. Köpüğün sisteme hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla pompa paneli üzerinde bir havalandırma (venting) fonksiyonu / tuşu bulunacaktır.
6.16. Köpük, su pompası içerisine hiçbir şekilde karışmayacak olup, pompa yalnızca su ile çalışacaktır. Bu sayede köpük uygulaması sonrasında pompa temizliği gereksinimi minimize edilecek ve pompa ömrü uzatılacaktır.
6.17. Köpük çözeltisinin sisteme karışımı, pompa çıkış hatları (bir veya iki basınç çıkışı) üzerinden sağlanacaktır.
6.18. Köpük tankı dolumu için elektrik motorlu bir dolum pompası bulunacaktır. Bu sistem; tank dolduğunda otomatik olarak duracak, seviye belirli bir değerin altına düştüğünde otomatik olarak tekrar devreye girecek şekilde çalışacaktır.

7. ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ 
7.1.	Pompa bölmesinde, aracın sağ yanında 1 adet hortum makarası monte edilmiş olacak ve hortum makaralarına sarılı, en az 1” çapında ve en az 50 metre katlanmaz yüksek basınç hortumu bulunacaktır. Yüksek basınç hortumu en az 60 bar test basıncına dayanıklı olacaktır.
7.2.	Hortumun ucunda, 1 adet yüksek basınç tabanca lansı takılıp/çıkarılabilir şekilde lans monte edilmiş olacaktır. Lans, elokse alüminyum döküm gövde üzerine sert plastik malzeme kaplanmak suretiyle, hafif ve ergonomik tasarımda imal edilmiş olacaktır. Tetik önünde, istem dışı basılmalara karşı bir koruyucu bar bulunacaktır.
7.3.	Yüksek basınç tabanca lansı, tetik bırakıldığında, suyun akışını yumuşak hareket ile bırakacak, basınç dalgalanması olmayacak ve geri tepme yapmayacaktır. Böylece hortum, çıkrık ve pompa korunmuş olacaktır. Hızlı müdahale lansının üzerinde tetik mekanizmasıyla su işlenecektir. 
7.4. Yüksek basınç tabancası, jet ve sprey (en fazla 30 derecede dar su spreyi, en fazla 60 derecede geniş su spreyi ve en fazla 120 derecede kullanıcıyı koruma su perdesi) olmak üzere su atışı ayarlanabilecek özellikte olacaktır. 
7.5. Yüksek basınç tabanca lansının su atma kapasitesi, 40 bar yüksek basınçta en az 150 litre/dakika arasında ve jet atışta su atma mesafesi ise en az 30 metreye kadar olacaktır
7.6. Yüksek basınç tabanca lansı, araç içinde sabitlenmek amacıyla, kolay takılıp alınabilir tutamağı içine yerleştirilmiş olacak ve ayrıca, köpük borusu verilecektir. 
7.7. Hortum makarası için, elektrikli otomatik sarma sistemi ve emniyetli kilit sistemi bulunacaktır. Çıkrık makarası sarma motoru tercihen makaranın dış tarafına monte edilecektir.
7.8. Hortum makarası, hortumu keskin kenarlardan korumak amacı ile alttan ve yanlardan yön verici makaralarla donatılacaktır. 
7.9.	Acil müdahale makarasına sarılı hortum herhangi bir uzunlukta, yani tamamen açılmadan da kullanılabilecektir.
7.10. Çıkrık hortumunun tabancası bağlantıları kilitli tip rekor bağlantılı olacaktır.
7.11. Çıkrık makarası manuel olarak da sarılabilecektir.

8.ARAÇ ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER
8.1. Malzeme dolapları içerisine uygun bir yere 1 adet benzinli seyyar jeneratör teleskopik kızak üzeri ve bağlantıları ile birlikte aracın uygun bir yerine monte edilecektir. (EK 1)
8.2.Yangın Söndürme Gereçleri
8.2.1.  5 adet komple suni solunum cihazı (6,8 litre 300 bar) (EK 2)  
8.2.2.  2 adet 6 kg’lık içten sürekli basınçlı ABC tozlu manometreli ve araç üstüne monteli yangın söndürme cihazı
		

8.3.	Hortum Teçhizat Ve Avadanlıkları
8.3.1.	7 adet yangın hortumu, 20 m,C (52 mm) tipi Storz rekorlu,(Dış yüzey poliüretan kaplı)
8.3.2.	3 adet yangın hortumu, 20 m,B (75 mm) tipi Storz rekorlu,(Dış yüzey poliüretan kaplı)
8.3.3.	1 adet fikrasyon  B – CBC
8.3.4.	1 adet adaptor A – B				
8.3.5.	4 adet adaptor B – C  	
8.3.6.	2 adet adaptor C – D
8.3.7.	3 adet C tipi Storz rekorlu çok amaçlı turbojet lans (EK 29)
8.3.8.	1 adet Z2 köpük melanjörü hortumu ile birlikte
8.3.9.	1 adet Z4 köpük melanjörü hortumu ile birlikte
8.3.10.	4 adet rekor anahtar BC 
8.3.11.	1 adet hidrant anahtarı
8.3.12.   1 adet hidrant tiz anahtarı				
8.4.	Kurtarma Gereçleri
8.4.1.	1 adet ilk yardım çantası   (EK 5) 
8.4.2.	1 adet kurtarma sedyesi (EK 6)
8.4.3.     2 adet spanzet 
8.4.4.     1 adet balyoz ( 5 kg lık)
8.4.5.     1 adet manivela (orta boy)
8.4.6.     1 adet çok amaçlı itfaiyeci baltası
8.4.7.     2 adet tahkim edavat küreği (katlanabilir kürek)
8.4.8.     1 adet atlama yatağı (EK 7) 
8.4.9.     1 adet Şarjlı makas tipi demir çubuk kesme aleti ( EK 8) 
8.4.11.   1 adet Endoskop Kamera (EK 9) 
8.4.12.   1 adet Bataryalı Tilki kuyruğu testeresi (EK 28)
8.4.13.   1 adet Elektrikli kırıcı delici  (EK 11)    
8.4.14.   1 adet sürgülü merdiven (EK 12) 
8.4.15.   4 adet asansör kapısı açma anahtarı (yüklenici, idareden görüş alacaktır.)
8.4.16.   1 adet kurtarma tripodu (EK 22)
8.4.17.   1 adet gaz ölçüm cihazı (EK 4) 
8.4.18.   1 adet avuç içi taşlama makinası (EK 20) 
8.4.19.   2 adet 11mm kalınlığında , taşınabilir çanta içinde 100 metre kurtarma ipi
8.4.20.   2 adet 15mm 30 metre uzunluğunda çalışma ipi
8.4.21.   2 adet tam vücut kemeri (L beden)

8.5.	Aydınlatma İşaret ve Uzaktan Haberleşme Gereçleri
8.5.1.	3 adet el projektörü çalışır vaziyette (EK 13)  
8.5.2.	1 adet çantalı alan aydınlatma (EK 14)  
8.5.3	Trafik emniyet seti, (Ledli Acil Durum İkaz Lambası , 2 adet ikaz üçgeni, emniyet bandı) (EK 15)	  				
8.5.4.	2 adet ikaz yeleği (Yelek üzerinde fosforlu şerit üzerine İstanbul İtfaiyesi yazısı yazılacaktır)
8.5.5  	1 adet makaralı ara kablo(EN 61242+EN 61316 normlarına haiz en az 2 adet mono faz,1 adet trifaz prizli, 5x2,5 mm2  30 mt kablolu)
8.5.6	5 adet yaka feneri (EK 16)       
8.6.	Çalışma Gereçleri
8.6.1.	1 adet Bataryalı hidrolik kurtarma seti, (EK 17)
8.6.2.	1 adet bataryalı ağaç kesme motoru (EK 30) 
8.6.3.     1 takım havalı kaldırma yastık seti (EK 21) 
8.6.4.		1 adet akülü lamine cam kesme aleti, (EK 10)
8.6.5.		1 adet Termal Kamera (EK 18)
8.6.6.	1 adet Bataryalı Duman Tahliye vantilatörü  (EK 3)
8.6.7.     1 adet Kancalı merdiven (EK 31)
8.6.8.	  1 adet Kapı Açma Seti  (EK 19) 
8.6.9.     2 adet itfaiyeci baltası (DIN 14900 veya muadili) 
8.6.10.   1 adet elektrikli araç yangınlarına müdahale battaniyesi (EK 25)
8.6.11.   1 adet çok amaçlı yüzük bilezik kesme seti (EK 26)
8.6.12.   1 adet dalgıç pompa (EK 27)
8.6.13.   2 adet şaplak
8.6.14.   1 adet küçük boy manuel demir kesme makası
8.6.15.  1 adet yılan yakalama aparatı (Çelik uçlu)
8.6.16.  1 adet kedi ve köpek yakalama aparatı
8.6.17.   1 adet kofra sökme aleti
8.6.18.   2 adet cep tipi termal kamera (EK 32)
8.7.	Avadanlik Ve Ölçü Takımları
8.7.1.	1 adet kriko ve kolu (araç ağırlığına uygun kapasitede)
8.7.2.	1 adet bijon anahtarı					
8.7.3.	1 adet lastik levyesi					
8.7.4.	1 adet çekiç 2 kg
8.7.5.	1 adet çekme halatı ve kurtağzı			
8.7.6.	2 adet araç takozu					
8.7.7.	1 takım kar zinciri (takmatik ve baklava sarmallı tip)
8.7.8.   1 adet Benzin bidonu (EK 23)
8.7.9.   1 adet çok amaçlı kombi testere (EK 24)

8.8.		  Yedek Parçalar 
9.10.1 
1.9 
8.8.1. 	 Tüm araçlar için  (Toplam 30 araç için) toplamda 5 takım Ön ve arka Led çakar lamba camı (30 Araç için toplamda 5 takım)
8.8.2.   Tüm araçlar için (Toplam 30 araç için)  toplamda 1 adet araç üstündeki su pompası ile aynı özellikte, çalışmaya hazır halde komple su pompası; Ayrıca 30 Araç için toplamda 2 adet kabin içi pompa kumanda ekranı ve 2 adet arka pompa kumanda paneli veya ekranı verilecektir. (30 Araç için toplamda 2 adet)
8.8.3. 	Araçların standart malzemesi olup, listede belirtilmeyen malzemeler verilecektir.


8.9.	 SAİR EKİPMANLAR
8.9.1. 	Araçların standart malzemesi olup, listede belirtilmeyen malzemeler verilecektir.
8.9.2.  Araçlarla birlikte orijinal ön kabin paspasları verilecektir.
8.9.3.  2 adet kapanlardan geçmek için dayanıklı malzemeden 50x90 cm ölçülerinde, en az 6 kg. ağırlığında en az 5 mm kalınlığında paspas

9.	GENEL ŞARTLAR
9.1.	Bataryalı ekipmanlar araç üzerinde konumlandırıldığı yerde şarj edilebilir düzeneğe haiz olacaktır.  Araçlar seri imalata başlamadan önce hangi bataryalı malzemelerin araç üzerinden şarj olacağına dair idareden onay alınacaktır.
9.2.	 Firmalar,  araç içi ekipman yerleşim planını ihaleye katılım belgesine yükleyecektir.
9.3.	Yüklenici garanti süresi boyunca arızalara atölye personelinin gözetiminde müdahale edeceğini taahhüt edecek.
9.4.	Şase araç ve itfaiye üstyapısı ile ilgili kullanma ve bakım kılavuzları verilecektir. Şase araç ile itfaiye üstyapısı üzerinde bulunan ve operatörün kullanacağı tüm ikaz, talimat plakaları TÜRKÇE olacaktır.
9.5. Üstyapılara ait tüm hidrolik elektrik-elektronik, pnömatik bağlantı şemalarını gösteren toplamda 10 adet TÜRKÇE basılı doküman ve Türkçe digital olarak da verilecektir.
9.6. Aracın su pompası ve köpük karışım sisteminin yedek parça kataloğu 5 adet TÜRKÇE olarak verilecektir.
9.7. Araç üzerinde şekil ve tasarım onayı idareden alınarak ECE 104 yönetmeliği kriterlerini karşılayan 1.sınıf reflektif malzemeden logo ve yazılar yazılacaktır.

10.	GARANTİ-BAKIM VE ONARIM
10.1.	Yüklenici, iş bu şartname kapsamında teklif ettiği su pompasının birebir aynı özelliklerini taşıyan 1 (bir) adedini emre amade şekilde, çalıştırılmaya ve araç üstüne montaja hazır vaziyette İdareye teslim edecektir. Söz konusu pompa arızalı pompa ile değiştirilmek amacı ile kullanılacaktır, Arızalı pompa ise garanti süresi içerisinde gerekli bakım onarımı yapılarak idareye teslim edilecektir.
10.2. Araçların garanti süresi boyunca tüm periyodik bakım onarım hizmetleri için kullanılacak tüm yedek parçalar orijinal olacaktır.
10.3.	Yüklenici garanti süresi boyunca garantiden kaynaklanan arızalar ve periyodik bakımlar için gerekli her türlü yedek parça, sarf malzemesi, araçta kullanılacak yakıt ve adblue  harici her türlü sıvı ve madeni yağ vb. gereksinimler yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır.
10.4.	Yükleniciye garanti arıza ve periyodik bakımlarda sökme, takma, düzeltme, boyama vb. işler için ücret ödenmeyecektir.
10.5.	Garanti dışındaki arızalar sebebiyle aracın tamirat görmesi araç garanti şartlarını değiştirmeyecektir.
10.6.	İhale kapsamında teslim edilen araçların garanti süresi boyunca, işe ait tip sözleşmenin 16.7.2.1 maddesinde sayılan arızanın en fazla tamir süresi ile arızanın fiili tamir zamanı arasında geçen her bir takvim gün için arızalı araç başına günlük 25000 TL para cezası kesilecektir.
10.7.	Kullanıcı kaynaklı arızalar hariç, periyodik bakımları zamanında yapılmamış araçlar için her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
10.8.	Yüklenici, İdarenin işyerinde yapacağı arıza bakım veya periyodik bakım vs. çalışmalarında mevcut ve konulacak uygulama talimatlarına ve güvenlik kurallarına aynen uymak zorundadır. İdareye ait iş yerinde hiçbir şekilde barınma yapmayacaktır.
10.9.	Yüklenici, idarenin işyerinde çalışacak personelini iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalıştıracaktır. Bu hususta oluşacak her türlü tazminat sorumluluğu yükleniciye aittir. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel yasal mevzuatın gerektirdiği her türlü yasal tedbirleri almakla yükümlüdür.
10.10.	Yüklenicinin faaliyetlerinden kaynaklanan ve 3. taraflarca kesilen tüm cezalar yüklenici sorumluluğundadır.
10.11.	İdare işyerinde çalışacak yüklenici personelinin kullanacakları her türlü el aleti ve teçhizatlar Yüklenici tarafından temin edilecektir.
10.12.	Yüklenici araç üretim ve üstyapı kataloglarında yer alan bakım periyotlarına göre araç periyodik bakımlarını yapacak ve bu bakımlar için oluşturacağı bakım planlarını önceden İdare’ye sunacaktır.
10.13.	İdare yetkililerinin izni olmaksızın, iş ve işlemler hakkında İdarenin yetkilendirdiği kişilerin dışında hiçbir kimseye bilgi verilemez.
10.14.	Garanti süresi boyunca; Yüklenici ile garanti şartları, araçlarda oluşan arızalar, aksiyonlar, vs. sorunların takibi amacıyla İdare’nin belirlediği tarihlerde ve sıklıkta gözden geçirme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılar neticesinde alınan kararlar ve aksiyonlar ivedi çözümlendirilecektir. 
10.15.	Araçların periyodik bakımları da dahil garanti süresi 3 yıldır. Araçlar ile beraber gelen tüm araç üstü ekipmanların periyodik bakımlarıda dahil garanti süresi 3 yıldır. Garanti süresi araçların kesin kabul tarihinden itibaren başlar. 

11.	EĞİTİM
11.1.	Bu iş için yüklenici; araç, ekipman ve donanımlarının işletilmesi, çalıştırılması, bakım ve onarım konusunda idarenin belirlediği 30 personel, Türkiye’de idarenin belirlediği yer ve tarihte eğitim verecektir. Eğitim şartları aşağıdaki gibi olacaktır.
11.2.	Eğitim kesin kabulden önce verilecek olup eğitim tamamlanmadan malların kesin kabulü yapılamaz. Eğitim imalatla eş zamanlı olabilir.
11.3.	Araçlar ve üstyapı için kullanma, bakımı ve onarımı ile sistemin ve tüm aksamlarının teknik özelliklerinin tanıtılması, atölye-tamir, test ve ayarlar, hidrolik, pnomatik ve elektrik tesisatları, arıza izleme, çalışma güvenliği hususlarında gerekli eğitimi verecektir.
11.4.	Yüklenici, eğitimde kullanılmak üzere gerekli şema, tablo, DVD, slayt v.b. eğitim gereçlerini 1 takım olarak sağlayacak ve bu eğitim malzemeleri eğitim sonrası idarede kalacaktır.
11.5.	Yüklenici eğitimleri yabancı eğitimcilerin vermesi durumunda yeterli teknik bilgi ve deneyime sahip tercüman bulunduracaktır.
11.6.	Uzman eğiticilerin, tercümanın ve eğitimle ilgili tüm malzemelerin masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır.
11.7.	Eğitim planı Yüklenici tarafından yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır.



EK ŞARTNAMELER
EK 1 BENZİNLİ SEYYAR JENERATÖR 
1.1. Jeneratör itfaiye tipi ve DIN 14685-1 veya eşdeğer uluslararası standarda uygun olacaktır.
1.2. Teklif edilen ürün CE normlarına haiz olan bir ürün olacaktır.
1.3. Jeneratörün koruma sınıfı en az IP 54 olacaktır.
1.4. Jeneratör 1 ve 3 fazlı, 3 fazda en az sürekli 13,7 kVA ve tek fazda en az 7,5 kVA gücünde olacaktır.
1.5. Benzin motoru, elektronik ateşlemeli olacak, 12 V marş motoru ve ayrıca, manyeto ile çalıştırılacaktır.
1.6. Jeneratör, kompakt dizayna sahip olacak ve ölçüleri en fazla 820 x 440 x 580 mm olacaktır.
1.7. Jeneratörün çalışmaya hazır halde (komple, tank 1,5 saatlik kullanım için dolu halde) toplam ağırlığı en fazla 155 kg olacaktır.
1.8. Jeneratör, tam otomatik koruma sistemine sahip olacaktır.
1.9. Jeneratör, "koruyucu devreden çıkarma" ile teçhiz edilecek ve topraklaması bulunmayacaktır.
1.10. Jeneratör bloğu titreşim emici ayaklarla bir çerçeve içine monte edilmiş ve gürültü seviyesi en fazla 95 dBA olacaktır.
1.11. Jeneratör taşıma kolları açılır kapanır tip olacaktır.
1.12. Jeneratörün genel teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:		
a) Trifaze ve monofaze prizler için otomatik sigortalar,
b) 3 adet 3 kutuplu 220 V/16 A priz, monofaze, su geçirmez.	
c) 2 adet 5 kutuplu 380 V/16 A priz, trifaze, su geçirmez.	
d) 1 adet çalışma saati göstergesi
e) 1 adet tank seviye göstergesi.
f) Her bir faz için ayrı yük göstergesi. 	
g) 1 adet acil kapatma anahtarı
h) 1 adet Start-Stop düğmesi
1.13. Jeneratörün elektrik değerleri aşağıdaki gibi olacaktır;		
a) Nominal güç çıkışı		: en az 13,7 kVA 
b) Nominal voltaj çıkışı	:  400 V - 3 faz
c) Nominal akım çıkışı		:  en az 18 A- 3 faz
d) Frekans			:  50 Hz
1.14. Benzin motoru özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır;
a) En az 2 silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı, en az 22 HP gücünde olacaktır.
b) Yakıt tankı kapasitesi, en az 22 litre olacaktır.
c) Yakıt sarfiyatı, tam yükte en fazla 6,9 litre/saat olacaktır.
1.15. Jeneratör, aşağıda sıralı aksesuarları ile birlikte verilecektir;
a) 2 adet buji ve 1 adet buji anahtarı	
b) 1 adet test kablosu 
c) 1 set Türkçe çalıştırma kitabı	
d) 1 takım motor ve jeneratör için yedek parça. 
e) 1 adet 1,5 m uzunluğunda tahta saplı egzoz uzatma borusu.
1.16. Jeneratörde, elektronik devir düşürme özelliği bulunacaktır. Jeneratöre bağlanmış olan aletler, çalıştırılmadığı durumda iken motor otomatik olarak düşük devirde çalışacaktır. Aletler tekrar çalıştırıldığında ise, motorun devri yine nominal çalışma devrine çıkacaktır.
1.17. Kızak üzerinde bulunan tabla dönme ve kilitlenme özelliğine sahip olacaktır.
1.18. Jeneratörün üzerinde gerektiğinde yakıt ikmali için 3 yollu yakıt musluğu bulunacaktır. Bu musluk sayesinde, jeneratör çalışırken harici bir bidondan jeneratöre yakıt verilebilecektir. Bunun için, jeneratörde vakum pompası bulunacak ve yakıt bidonundan sürekli olarak yakıt çekilebilecektir. Bunun için gerekli olan 1,5 metre hortum ve bidon/jeneratör bağlantıları, 20 litrelik bidon ve dolum boynu jeneratörle beraber verilecektir.
1.19. Jeneratör aküsü, araç şarj dinamosu tarafından  kolay sökülüp takılabilen soket yardımı ile  şarj edilebilecek akü tam dolduğunda şarjı otomotik kesecek devreye sahip olacaktır.

EK 2 KOMPLE TEMİZ HAVA TENEFFÜZ CİHAZI 
Bu teknik özellikler kapsamında Temiz Hava Solunum Seti, Temiz Hava Tüpü, Taşıma Plakası (Sırtlık), Akciğer talep valfi (akciğer otomatı) ve Tam Yüz maskesinden oluşacaktır.  Yangın söndürme, kurtarma operasyonlarında, kullanıcının ortam havasından bağımsız solunum yapmasına imkan sağlayacaktır.  
1. 
1. 
1. 
2.1 Temiz Hava Tüpü :  
2.1.1. Temiz hava tüpü pet astarlı paraaramid karbon kompozit materyalden üretilmiş olacak ve TS EN 12245 standardına uygun olacak ve bu husus belgelendirilecektir. 
2.1.2. Suni solunum tüpünün hacmi en az 6,8 lt., tüpün boş ağırlığı vana hariç en fazla 3.5 kg olacaktır.
2.1.3. Temiz hava tüpünün açma kapama vanası TS EN 144 veya uluslararası standartlara uygun olarak sert plastik veya kauçuk malzeme ile kaplanmış olacaktır. 
2.1.4. Temiz hava tüpünün üzerinde bulunan vana G5/8” diş bağlantısına uygun olacaktır.
2.1.5. Silindir vanası üzerinde tüpün boş veya dolu olduğunu gösteren bir manometre bulunacaktır.
2.1.6. Temiz hava tüpünün vanasında EFV (Akış kontrol valfi) bulunacaktır. Böylece vananın kırılması, zarar görmesi gibi durumlarda içerisindeki havayı kontrolsüz olarak dış ortama vermeyecektir.
2.1.7. Temiz Hava Tüpünün taşıma plakasına hızlı bağlantı yapılabilmesi için tüp vana içinde bir adaptör (ek parça, bilezik) bulunacaktır. Böylece tüp sırtlığa üsten bastırılarak tek hareketle güvenli bir şekilde kolayca bağlanabilecektir.  
2.1.8. Temiz hava tüpleri üzerinde seri numarası, imalat tarihi, test basıncı, test tarihi v.b. bilgiler bulunacaktır. Son  kullanma tarihi sınırsız veya en az 2040 yılı olacaktır.
 
2.2. Taşıma Plakası ( Sırtlık )
2.2.1. Taşıma plakası, Temiz Hava Solunum Setinin ağırlığını kullanıcının bel bölgesi, kalçaları ve omuzları üzerinde eşit olarak dağıtmak için ortopedik tasarıma sahip iki parçalı, anti-statik, kompozit malzemeden ve TS EN 137 (2006) Tip 2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. 
2.2.2. Taşıma plakası kullanıcının bedenine göre ayarlanabilecek şekilde 3 konumlu çoklu yükseklik ayarına sahip olacaktır. Yükseklik ayarı S / M / L şeklinde beden işaretleri sırtlık üzerinde belirtilecektir.  
2.2.3. Sırtlık bel desteği, öne eğilme ve esneme sırasında maksimum hareket sağlamak için dikey olarak aşağı ve yukarı şekilde hareket edecektir.
2.2.4. Bel ve omuz kayışları, kullanıcı tarafından kolaylıkla kendisine göre ayarlanabilecek ve hızlı şekilde açılıp kapanabilen ve taşıma plakasının kullanıcının üzerinden düşmesini engelleyecek seri kilitlere sahip olacaktır.
2.2.5. Kullanıcı hareket halindeyken bel desteği rahatlığı ve dengeyi artırmak için kullanıcı ile birlikte sağa sola hareket edecektir.  
2.2.6. Taşıma plakası, bel desteği ve kemerler üzerinde yetersiz aydınlatılmış ortamlarda solunum seti kullanıcısının güvenliğini artırmak için yüksek görünürlükte baskılı yansıtıcı şeritler bulunacaktır. 
2.2.7. Sırtlık omuz ve bel dolgusu, aşınmaya ve delinmeye karşı yüksek dirençli, kimyasallara dayanıklı ve yangın geciktirici özellikte kloropren kauçuk dış katmandan yapılmış olacaktır. Bu sayede hem güvenli olacak hem de kumaş içermemesi sebebi ile temizlemesi çok daha kolay olacaktır. 
2.2.8. Taşıma plakası üzerinde aksesuarların ve hortumların güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan bağlantı aparatları bulunacaktır.  
2.2.9. Omuz pedleri, konfor ve hareket özgürlüğü sağlamak ve optimum destek için geniş ve ergonomik olarak tasarlanmış ve giyildiği zaman şeklini koruyacaktır. Omuz ve bel kemeri donanımı, bağımsız olarak ayarlanabilir özellikte olacaktır. Omuz ve bel ayar tokaları paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. 
2.2.10. Omuz askıları ve bel kemeri sırtlık plakasından alet kullanmadan ayrılabilecektir. Böylece sırtlığın kolay temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanacaktır. 
2.2.11. Taşıma plakası üzerinde temiz hava tüpünü basit ve güvenli şekilde sabitlemek için özel bir kilitleme mekanizması bulunacaktır.  
2.2.12. Temiz Hava Tüpü bağlantı sistemi farklı tüplerin kullanımına imkan verecek şekilde tasarlanmış olacaktır. 
2.2.13. Hava hortumları takılma olasılığını ortadan kaldırmak için taşıma plakasında hortum kanalları bulunacak ve hortumlara buradan geçecektir.  
2.2.14. Sırtlık üzerinde temiz hava tüpüne hızlı bağlantıya uygun birinci seviye basınç düşürücü bulunacaktır. Tüp sırtlığa bu bağlantı sayesinde üsten bastırılarak tek bir hareket ile güvenli şekilde kolayca bağlanabilecektir. 
2.2.15. Sırtlık ünitesi üzerindeki birinci seviye basınç düşürücü temiz hava tüpündeki yüksek basıncı orta basınca düşürerek ortalama 6 – 8 bar basınç elde edilecektir. 
2.2.16. Yüksek basınç regülatörü üzerinde, tüpün içerisindeki hava basıncının 55 bar (+/- 5 bar) seviyesine gelmesi ile otomatik olarak devreye giren mekanik sistem olacak ve kullanıcıyı en az 90 dBA şiddetinde ses ile ikaz edecektir.    
2.2.17. Sırtlık üzerinde, kurtarma amaçlı olarak akciğer otomatı ve maske bağlantısının yapılabilmesini sağlayacak ikinci kişi bağlantısı bulunacaktır. 
2.2.18. Sırtlık üzerinde, Akciğer talep valfinin (akciğer otomatı) güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için bir tutucu bulunacaktır.   
2.2.19. Taşıma plakasında, Temiz Hava Solunum Seti etkinleştirildiğinde kullanıcı durumunu arkadan görünecek şekilde gösteren Led aydınlatma bulunacaktır. 
· Mavi yavaş LED’ler (uyarı yok): DURUM İYİ anlamında,
· Sarı yanıp sönen LED’ler: seviye 1 uyarılarını,
· Kırmızı yanıp sönen LED’ler: seviye 2 uyarıları / alarmları, gösterecektir.
2.2.20. Taşıma Plakası üzerinde Temiz Hava Solunum Cihazının durumu hakkında bilgi verecek elektronik bir kontrol ünitesi bulunacaktır. Bu kontrol ünitesinden gelen veriler kullanıcı elektronik bir manometreden takip edebilecektir.  
2.2.21. Elektronik manometre kullanıcı tarafından silindir basıncını (bar, Mpa veya psi cinsinden), süreyi, sıcaklığı, uyarıları gösterecek şekilde yapılandırılabilen LED özellikte olacaktır. 
2.2.22. Elektronik manometre kullanıcıyı solunum cihazı alarmları ve durum mesajları hakkında bilgilendirmek için birinci kademe basınç düşürücü üzerine yerleştirilmiş mekanik bir alçak basınç düdüğüne ek olarak dahili bir elektronik siren bulunacaktır. 
2.2.23. Elektronik manometre renkli vurgularla gösterilen işlevsel düğmelere sahip koruyucu bir kloropren dış korumaya sahip olacaktır.
2.2.24. Elektronik manometre düşük görünürlük sırasında okunabilirlik sağlamak için arka ışığa sahip olacaktır. Arka ışığın yanma süresi ve aydınlatma süresi kullanıcı tarafından ayarlanabilir olacaktır. 
2.2.25. Elektronik manometre varsayılan 55 bar (+/- 5 bar) basınç seviyesine ulaştığında etkinleştirilen kırmızı renkte arka aydınlatmalı düşük basınç uyarısı verecektir.  Bu basınç değeri kullanıcı tarafından yazılım aracılığıyla değiştirilebilir olacaktır.
2.2.26. Elektronik manometre cihazı eldivenli elle çalıştırılabilir ve hızlı kullanım için sol, sağ veya ortada simetrik olarak yerleştirilmiş düğmelere sahip olacaktır. 
2.2.27. Elektronik manometre üzerinde Ünite, üç çalışma modundan birine yapılandırılabilir olmalıdır: Buton, Anahtar veya Buton özelliği devre dışı bırakılmış Anahtar ile. Sistemi kapatma işlemi, yalnızca kullanıcının kasıtlı bir eyleminin sonucunda gerçekleşebilmelidir. 
2.2.28. Elektronik manometre üzerine entegre bir hareketsizlik sensörü bulunacaktır. Bu sensör bir güvenlik anahtarı ile devreye alınıp devreden çıkarılabilecektir. 
2.2.29. Hareketsizlik alarmı kullanıcının 20 – 25 sn. hareketsiz kalması durumunda otomatik olarak devreye girecek ve en az 90 dBA şiddetinde uyarı alarmı verecek, panik alarmı ise kullanıcı tarafından acil bir durumla karşı karşıya kalındığında kolaylıkla manuel olarak devreye sokulabilecektir.
2.2.30. Her iki alarm süresi de yazılım kullanılarak ayarlanabilir olacaktır.  
2.2.31. Elektronik manometrenin ortasında konumlanmış ve ünitenin ana gövdesinden farklı renkte bir manuel alarm butonu bulunacaktır. 
2.2.32. Elektronik manometre başlangıçta kendi kendini test edecektir. Kendi kendine test başarılı olursa, kullanıma hazır hale geçecektir.  Kendi kendine test başarısız olursa, bir hata kodu verecek ve kullanımı önlemek için kapanacaktır. 
2.2.33. Elektronik kontrol ünitesi batarya zayıfladığında ve tüp basıncının düşüş kademelerinde kullanıcıyı ikaz edecektir
2.2.34. Elektronik manometre üzerinde elektronik kontrol ünitesiniz batarya seviyesi kolaylıkla izlenebilecektir. Pil seviyesi kademeli pil simgesiyle ekranda görüntülenecektir. Burada 0 seviyesi operasyonel kullanımı desteklemek için yetersiz olan kritik düzeyde düşük gücü göstermektedir. Bu seviyede cihazının en az 1 saat süreyle tam alarm halinde çalışmasını sağlayabilecektir. 
2.2.35. Elektronik kontrol ünitesi Alkalin, Lityum pil içeren bir güç kaynağı ve ayrıca şarj edilebilir bir NiMh güç kaynağı ile çalıştırılabilecektir. 
2.2.36. Elektronik manometre, veri kaydı ve parametre güncellemeleri için bluetooth ile PC'ye bağlanabilir özellikte olacaktır.
2.2.37. Elektronik manometre servis sırasında, kimyasal koruyucu giysi içinde veya kapalı bir alanda yüksek sesli alarmın istenmediği durumlar için sessiz mod ayarı bulunacaktır.  
2.3. Akciğer Talep Valfi ( Akciğer Otomatiği ) :  
2.3.1. Akciğer Talep Valfi sırtlık üzerindeki orta basınç valfinden gelen hava bağlantısına hızlı bağlantı kaplini ile bağlanarak sırtlık ve tam yüz maskesi arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. 
2.3.2. Akciğer otomatiğinin maske bağlantısı uluslararası standartlara uygun çabuk geçmeli (Plug) tipinde olacaktır. 
2.3.3. Tam yüz maskesi önüne takılan akciğer otomatı ilk nefeste otomatik olarak pozitif basınca geçecek maske içine hava sağlayacaktır. 
2.3.4. Akciğer otomatiği, maskenin panaromik görüş açısını engellemeyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
2.3.5. Akciğer otomatı, ayrıca ikinci kademe basınç düşürücü olarak çalışacak ve kullanıcı kişinin akciğer basıncına göre otomatik olarak ayarlanabilir tipte tasarlanmış olacaktır. 
2.3.6. Akciğer otomatiği dakikada 400 litreden fazla hava çıkışı sağlayabilecektir.  
2.3.7. Akciğer otomatiği üzerinde özellikle tam yüz maskesini çıkarırken oluşabilecek hava kaçağını önlemek amacıyla hava kesmeyi sağlayacak bir düzenek bulunacaktır. 
2.4. Tam Yüz Maskesi : 
2.4.1. Tam yüz maskesi aşınmaya dayanıklı EPDM kauçuktan imal edilmiş ve TS EN 136 uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
2.4.2. Tam yüz maskesi pozitif basınç prensibine göre çalışacaktır.
2.4.3. Maske; çabuk geçmeli (Plug) tipte olacak ve akciğer otomatına tek hareketle kolayca takılacaktır.
2.4.4. Maskenin başa ayarlanması en az 5 noktadan olacaktır. Baş bandı da EPDM kauçuktan malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bantlar gerdirildiğinde maskenin yüze oturan kısımlarında sızdırmazlık sağlanacaktır. 
2.4.5. Maskenin boyunda taşınabilmesi için ilave bir taşıma bandı mevcut olacaktır.
2.4.6. Tam yüz maskesi için 3 farklı beden (S, M,L) olacaktır. 
2.4.7. Maske üzerinde konuşma diyaframı değiştirilebilir ve korozyona dayanıklı malzemeden olacaktır.
2.4.8. Tam yüz maskesinin vizörü basit el aletleriyle kolaylıkla değiştirilebilir ve en az 180 derece geniş görüş açılı panoramik olacaktır. Vizör asitlere, sıcağa, darbelere ve çizilmeye karşı dayanıklı polykarbonat malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
2.4.9. Maskenin buğulanmaması için iç taraftan hava kanalı bir iç maske bulunacaktır. 
2.4.10. Tam yüz maskesi tek kişi tarafından kolaylıkla sökülüp takılabilecektir. Bu sayede maske kullanıcı tarafından kolayca temizlene bilecektir.
2.4.11. Tam yüz maskesi hiçbir aksamı sökülmeye gerek kalmadan bütünüyle yıkanabilir yapıda olacaktır. 
2.4.12. Maskelerin her birinin içerisinde muhafaza edilebileceği yırtılmaya ve sürtünmeye dayanıklı, toz geçirmez özelliklere sahip, ağzı bir ip ya da bant vb. yardımıyla büzülebilen koruyucu kumaş kılıf olacaktır.

EK 3  BATARYALI DUMAN TAHLİYE VANTİLATÖRÜ
2.  Akülü havalandırma fanı, hem şebeke elektriği ile hem de elektriğin bulunmadığı yerlerde kendi içerisindeki aküsü ile çalışabilecektir, fan elektriğe takıldığında kesintisiz ve otomatik olarak elektrikten çalışacak ve bataryasını şarj edecektir.
2.  Akülü havalandırma fanının bataryası en az 700 Watt saat kapasiteli Li-Ion tipinde olacaktır ve havalandırma fanının içerisinde monteli olacaktır. 
2.  Akülü havalandırma fanının koruma sınıfı en az IP67 seviyesinde olacaktır. 
2.  Havalandırma fanı, pozitif basınçlı tip olacaktır. Hava basma kapasitesi ayarlanabilir olacak ve en yüksek devirde en az 19.000 m3/saat olacaktır. Fan çapı en az 43 cm olacaktır. 
2.  Havalandırma fanı, 19000 m3/saat kapasite ile en az 50 dakika, 12000 m3/saat kapasite ile en az 2,5 saat, çalışabilecektir. 
2.  Havalandırma fanı kendi üzerindeki fiş ile 220 V şebekeden veya jeneratörden direkt olarak çalışabilecek ve şarj edilebilecektir.
2.  Havalandırma fanının üzerinde bulunan ışıklı gösterge paneli üzerinde fanın o anki hava kapasitesi rakamsal ve grafik şeklinde gösterilecektir.  Ayrıca cihazın kalan şarjı ile ayarlanan kapasitedeki çalışma süresi rakamsal olarak belirtilecektir.
2.  Işıklı gösterge paneli üzerinde bar grafik şeklinde batarya şarj durum göstergesi olacaktır. Şarj durum göstergesi üzerinde yeşil, sarı ve kırmızı renkli LED’ler ile cihazın batarya doluluk durumu sürekli olarak görüntülenecektir.
2.  Havalandırma fanının tam şarj süresi en fazla 3 saat olacaktır. Havalandırma fanı en fazla 2 saat içinde %90 a kadar şarj olacaktır. Havalandırma fanının Batarya ömrü en az 1000 tam boşalma tam şarj olacaktır. Havalandırma fanı sürekli olarak şarja takılı vaziyette bırakılabilecektir.
2. Havalandırma fanı taşınabilir tip olacak ve ağırlığı dahili bataryası ile birlikte 18 kg’ı aşmayacaktır.
2. Kolay taşınabilmesi ve/veya aracın içine yerleştirilebilmesi için katlanabilir tip olacak ve katlandığında ebatları 460 x 460 x 270 mm’yi aşmayacaktır.
2. Havalandırma fanı gövde üzerine katlanarak muhafaza edilecektir. Fan, ayar mekanizması ile 0° ile 180° arasındaki eğimlere ayarlanabilecektir.
2. Fan üzerinde LED aydınlatma olacaktır.

EK 4 GAZ ÖLÇÜM CİHAZI
4.1. Gaz ölçüm cihazı portatif tipte olup; 1 adet Dual Irex-CO2 sensör, 1 adet PID ve 3 adet elektrokimyasal yapıda sensör ile kullanılabilmeye imkan verecek şekilde 5 adet sensör yuvasına sahip olacaktır. 
4.2. Gaz ölçüm cihazı, aynı anda 7 farklı gazı ölçüp sonuçları tek bir ekranda verebilecektir. 
4.3. Üzerinde O2, CO, patlayıcı gaz (LEL), H2S, HCN ve fotoionizasyon (PID)sensörüne sahip olacaktır. 
4.4. Dedektör üzerindeki sensörler ihtiyaca göre farklı gaz sensörleri ile değiştirilebilecektir. 
4.5. Üzerinde dahili pompası olacak ve 45 m hortum ile uzaktan emiş yapacak güce sahip olacaktır. 
4.6. Hortumun tıkanması halinde ikaz verecektir. 
4.7. Azami ölçüm doğruluğunu sağlamak amacı ile gaz dedektörü pompası devreye girer girmez, pompa tıkalı testinin kullanıcı tarafından yapılmasını zorunlu kılacaktır ve ekran üzerindeki şekiller ile pompa testi yapılırken kullanıcıyı yönlendirecektir.
4.8. Aydınlatmalı renkli ekrana sahip olacaktır. Ekran aydınlatması dedektör tuşlarına basılması veya alarm durumuna geçmesi halinde otomatik devreye girecektir. 
4.9. Her bir ölçülen gaz için ön alarm ve ana alarm olmak üzere iki farklı alarm seviyesi belirlenebilecek; dedektörün ölçtüğü gaz konsantrasyonu; alarm eşik seviyesinin üzerinde ya da oksijen için altında olursa dedektör sesli ve ışıklı alarm vererek kullanıcıyı uyaracaktır. 
4.10. Kullanım menüsü Türkçe olacaktır. Ayarlama ve kalibrasyon işlemleri menüsüne erişim, yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek amacıyla şifre ile korunabilecektir. 
4.11. Metan ölçümü yapan yanıcı gaz dedektörü, metan konsantrasyonunun 100% LEL değerini aşması durumunda, ölçüm aralığını otomatik olarak %Vol aralığına çevirebilecektir. 
4.12.  Batarya durumu, kalibrasyon tarihi, bir sonraki kalibrasyon tarihi, üzerinde takılı olan sensörlerle ilgili uyarı ve hatalar gibi bilgiler ilgili menülere girilerek takip / kontrol edilebilecektir. 
4.13. Kapalı alanlara kendisine ait hortumu uzatılarak ölçüm yapmaya imkan sağlayacak, dahili pompasıyla kapalı alandaki havayı çekebilecek ve çekilen havanın hortum mesafesine göre ne kadar sürede sensöre ulaşacağını ekranda göstererek operatörü yönlendirecektir. 
4.14. İki seviyeli sesli, LED ışıklı ve titreşimli alarma sahip olup, cihazın sesli alarmının gücü 30 cm. mesafede en az 100 dB olacaktır. 
4.15. -20 ile +50 0C ısı ve %10 ve %90 bağıl nem aralıklarında çalışabilecektir. 
4.16. En fazla 180 x 80 x 45 mm. boyutlarında olup, aksesuarsız ağırlığı en fazla 600 gram olacaktır. 
4.17. Koruma sınıfı IP 67 olacaktır. 
4.18. Li-ion yapıda şarj edilebilir bataryası olacaktır ve şarj aksesuarları ile birlikte verilecektir. 
4.19. Tam şarjlı batarya ile sensör konfigürasyonuna bağlı olarak aralıksız en az 16 saat çalışabilecektir. 
4.20. Bataryası endüktif şarj cihazı ile şarj edilebilir yapıda olacaktır. 
4.21. Dedektörde, olay ve veri kaydedici bulunacaktır. Kaydedilen veriler bir bilgisayara programı aracılığı ile bilgisayara aktarılabilecektir. 
4.22. Darbe sensörü bulunacak, kullanıcının maruz kaldığı ani darbe ve düşmeleri cihaza kaydedecektir. 
4.23. Olay kayıtları, bilgisayara indirmeden incelenebilecektir. 
4.24. Ex-proof olup, ATEX I M1, II 1G Ex da ia IIC T4 Ga sertifikasına sahip olacaktır. 29.25. 2011/65/EU, RoHS Direktifine uygun olacaktır. 
4.25. Cihaz, saklamasını kolaylaştırmak için ürüne göre tasarlanmış ve darbeye mukavim orijinal taşıma çantasında teslim edilcektir. 

EK 5 İLK YARDIM ÇANTASI 
5.1. İlk yardım seti kutu boyutları en fazla 400 x 150 x 300 mm ölçülerinde Alüminyum bir taşıma çantası olacaktır. 
5.2. Çanta DIN 14142 veya muadili standartlara uygun olacak ve içinde aşağıdaki malzemeler bulunacaktır.
 Set içerisinde;
- 2 adet makara plaster	- 10 adet parmak üstü band		- 10 adet parmak bandı
- 20 adet plaster		- 12 adet ilk yardım paketi		- 12 adet kompres
- 8 adet sargı bezi		- 4 adet kurtarma örtüsü		- 9 adet gazlı bez
- 20 adet sabitleme bandı	- 4 adet ağ bandı		   	- 4 adet üçgen bez
- 4 adet göz kompresörü	- 1 adet ilk yardım bröşürü		- 20 adet temizlik bezi
- 2 adet mini makas		- 12 adet tek kullanımlık eldiven	- 1 adet not kağıdı
- 1 adet kalın kumaş makası	
- 2 adet boyun ateli

EK 6 KURTARMA SEDYESİ 
6.1. Sedye gövdesi, yüksek mukavemetli Polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
6.2. Kemer üzerinde taşıyıcı kuşgözü perçinler paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
6.3. Sedye yatay ve düşey kurtarmalarda kullanılabilmelidir. 
6.4. Sedye kazazedeyi dar alanlardan düzgün veya engebeli arazilerden güvenli bir şekilde tahliye etmek için tasarlanmış olmalıdır. 
6.5. Sedye yüksek açı veya teknik kurtarma operasyonlarında düşey konumda kullanılabilir ve çekme sistemine bağlanmak için 1 adet 23 KN mukavemete sahip düşey tahliye ipi olmalıdır. 
6.6. Sedye yatay konumda kullanılabilir özellikte olmalıdır. Helikopter tahliyesinde helikoptere bağlanmak için 2 adet 35 Kn mukavemete sahip yatay tahliye sapanlarına sahip olmalıdır. 
6.7. Sedyenin sağda ve solda ikişer adet olmak üzere toplamda 4 adet sabit taşıma tutamakları olmalıdır. 
6.8. Sedye üzerindeki taşıyıcı kuşgözü perçinlere takılarak tutamak sayısını 8 e çıkaracak 4 adet perlon sapanları olmalıdır. 
6.9. Sedye ile beraber taşıma çalışmaları için 50 kN mukavemetine sahip 3 hareketli otomatik kilitlenme özelliğine sahip çelik karabina olmalıdır.
6.10. Sedye az sayıdaki kurtarıcı ile gerçekleştirilecek operasyonlarda sürükleyerek tahliye yapılabilmesi için baş tarafta çekme sistemi mevcut olmalıdır. Sedye üzerinde ayrıca iki ucu kancalı 1,8 metre boyunda çekme operasyonunu rahatlatan portatif bir çekme kayışına sahip olmalıdır. 
6.11. Sedyeyi sıkıca sabitlemek için yanda dört, ayakta iki olmak üzere toplam altı adet çelik tokalı güvenlik gergisi olmalıdır. 
6.12. Sedye nakliye sırasında az yer kaplaması için rulo haline getirilebilir, rulo halde muhafaza etmeyi sağlayan çelik tokalı bir adet gerdirme sapanına sahip olmalıdır. 
6.13. Sedye rulo haldeyken sedye çapı 27 cm ve uzunluk 93 cm olmalıdır. 
6.14. Sedye ile beraber bir taşıma çantası olmalıdır. Taşıma çantası yüksek mukavemetli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Sedye çantası sırtta taşımak için kolonları ve bel kayışı olmalıdır. 
6.15. Sedye çanta ölçüleri 31 cm x 95 cm ( çap x boy ), sedye ölçüleri 27x 93 x 250 cm ( çap x en x boy ) , sedye ağırlığı en fazla 8,4 kg olmalıdır.
6.16. Üretici firma Kişisel Koruyucu Donanımlar direktifi gereğince 89/686/EEC 11B, CE Kalite Güvence Sistem Sertifikasına sahip olmalıdır. 
6.17. Üretici/Satıcı ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ye göre Entegre Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olmalıdır. 
6.18. Her bir sedye, taşıma çantası içinde teslim edilecektir. 

EK 7 ATLAMA YATAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ
7.1. Atlama yatağı; iskeletini oluşturan kolonlar, neon sarısı dış duvarlar, zemin ve atlama brandasından oluşacaktır.
7.2. Atlama yatağı küp şeklindeki iskelet sisteminin hava ile doldurulması ile kullanıma hazır hale gelecektir.
7.3.  Atlama yatağı atlamanın şiddetini emecek ve geriye sıçramaya neden olmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
7.4.  Atlama yatağının dış duvarları 1100 dtex, yırtılmaya ve aşınmaya karşı dirençli PVC kaplı polyester kumaştan imal edilmiş olacaktır.
7.5.  Dış duvarların rengi neon sarısı olacak ve böylece yatağın kötü hava koşullarında gece görüle bilirliği arttırılmış olacaktır.
7.6.  Atlama yatağının branda yüzeyinin kumaşının alev dayanıklılığı DIN 4102 B1 standartlarına uygun olacaktır.
7.7.  Atlama yatağı, DIN 14151 T1 ve T3 uygun olduğunu gösteren test sertifikasına sahip olacaktır.
7.8.  Atlama yatağının kolonların tamamı Neopren ( CR – Kloropren Kauçuğu ) takviyeli polyester kumaştan imal edilmiş olacaktır.
7.9.   Kolonların tamamı 200 mm (±%10) çapında olacaktır.
7.10. Kolonların yırtılma mukavemeti ISO 1421’e göre en az 130 daN olacaktır.
7.11. Atlama yatağı üzerinde farklı konumlarda en ez 8 adet taşıma kolu bulunacaktır. 
7.12. Atlama yatağının şişirilmiş vaziyette taşıma işlemi sadece iki kişiyle kolayca yapılabilecektir.
7.13. Atlama yatağı 16 m ±1 m den atlayan kişiyi kurtarabilecek özellikte olacaktır.
7.14. Atlama yatağı dış ölçüleri (350cm×350cm×170cm) olacaktır.
7.15. Atlama yatağı çalışma basıncı 0.37 bar ve test basıncı ise 0.48 bar olacaktır.
7.16. Atlama yatağının hava gereksinimi 1.375 Lt. ± 15 Lt. olacaktır.
7.17. Atlama yatağı basınçlı hava tüpü ile şişirilecektir. Yatak ile birlikte 1 Adet Karbon   Kompozit ( CFK ) Malzemeden imal temiz hava solunum tüpü teslim edilecektir.
7.18. Atlama yatağının şişirilmesi sırasında fazla hava basılması durumunda otomatik tahliye vanaları ile fazla hava dışı atılacaktır.
7.19. Atlama yatağının şişirme zamanı en fazla 30 saniye, tekrar hazırlanma süresi en fazla 20 saniye olacaktır.
7.20. Atlama yatağının paketlenmiş ölçüleri (90cm × 55cm × 50cm) olacaktır.
7.21. Atlama yatağının ağırlığı en fazla 55 kg olacaktır.
7.22. Atlama yatağının çalışma sıcaklık aralığı  -20°C / +50°C olacaktır.
7.23. Atlama yatağı tüp bağlantı hortumu ve taşıma çantası ile komple olarak teslim edilecektir.
7.24. Atlama yatağı ile birlikte 1 adet 6,8 litre 300 Bar kompozit temiz hava tüpü verilecektir. Tüplerde akış kontrol valfi (EFV) bulunmayacaktır.
7.25. İstekliler ürünün detaylarını gösteren broşür, katalog v.b. belgelerini ihaleye katılım belgesine yükleyecektir.
7.26. Atlama yatağı şişirme hortumu, atlama yatağına sabit bağlantılı olup, herhangi bir jak bağlantısı olmayacaktır.

EK 8 ŞARJLI MAKAS TİPİ DEMİR ÇUBUK KESME ALETİ 

8.1. [bookmark: _Hlk169081799] Bataryalı mini kesici, üzerindeki 18 V en az 2 Ah şarj edilebilir özellikte bataryadan gücünü alarak dar alanlarda kesme gerektiren yerlerdeki inşaat demirlerini, araç pedallarını, koltuk başlığı, çelik çubuklar, çitleri, zincir v.b. malzemeleri kesebilecektir. 
8.2.  Mini kesicinin bataryası Li-Ion Tip ve en az 18 V en az 2 Ah. olacaktır. Batarya üzerinde şarj durumu görülebilinecektir.
8.3.  Batarya cihaz üzerine kızak tipi sürgülü olarak yerleştirilecek ve kolayca sökülebilecektir.
8.4.  Bataryalı mini kesicinin ağzı, tek parmak hareketiyle açılıp kapatılacaktır. Cihaz üzerinde yıldız anahtar önünde açma kapama yönleri bir gösterge ile belirtilmiş olacaktır.
8.5.  Mini kesicinin çalıştırması bir buton yardımı ile olacak cihazın çalıştığı buton çevresindeki aydınlatmadan kolayca anlaşılabilecektir.
8.6.  Kesicinin her iki tarafında ki bıçakları, eni geniş olan malzemeleri tam kavrayabilmek için özel tasarlanmış oluklu bir yapıda olacaktır. Mini kesici, Ana cihaz, en az 2 Ah. Bataryası, en az 2 Ah Yedek Bataryası, 220 V Şarj Cihazı ve taşıma çantası ile birlikte teslim edilecektir. Taşıma çantası yırtılmaya dayanıklı kumaş malzemeden olacak ve cihaz ile aksesuarlarını içinde alabilecektir. 
8.7.  Mini Kesici aşağıdaki Teknik değerleri karşılayacaktır: 
a. Kesme Sınıfı ( EN 13204’e Göre )      		: En az 1D 2C 3B
   b. Dolu Demir Kesme Çapı (EN 13204’e Göre)	: En az 22 mm 
   c. Azami ağız açıklığı              			: En az 52 mm
   d. Ağırlık ( Batarya Hariç )				: En fazla 4,5 kg
   e. Cihazın Ölçüsü 					: En fazla 554 x 92 x 154 mm
	

	


EK 9. ENDOSKOP KAMERA
9.1. Bu endoskop kamera;  enkaz altı görüntüleme, boru hattı muayenesi, nesne arama vb. için kullanılabilecektir. Çalıştırması ve kullanımı kolay olacaktır. 
9.2. Kablo Uzunluğu en az 2,5 metre olacaktır. Prob kablosu yarı sert yapıda olacak ve dar ulaşılması güç alanlarda kolay yönlendirme ve güvenli ilerleme sağlayacaktır.
9.3. Ekran en az 3,5 inç renkli ekran olacaktır.
9.4. Kamera Çözünürlüğü: en az 640 * 480 piksel canlı görüntü olacaktır.
9.5. Su Geçirmezlik Seviyesi en az IP67 olacaktır. 
9.6. Hareketli kamera başlığı dar ve ulaşılması güç alanların incelenebilmesi için en az 4 yönlü (Yukarı- aşağı – sağ-sol) kumanda ile hareket ettirilebilir olacaktır.
9.7. Kamera başlığında düşük ışık ve kapalı hacimlerde etkin görüntüleme sağlayacak , parlaklığı ayarlanabilir entegre LED aydınlatma sistemi bulunacaktır.

EK 10  BATARYALI LAMİNE CAM KESME ALETİ
10.1. Aletin görünümü, kabzalı bir el matkabı şeklinde olacaktır. Alette bir tetik mekanizması ve ucunda makas şeklinde bir kesme ağzı/bıçağı bulunacaktır. Tetiğe basmakla, bıçak harekete geçecek ve kesme işlemi yapılacaktır. Tetiğin bir emniyet düğmesi bulunacaktır.
10.2. Bıçağın tahriki, en az 14 Voltluk bir Lityum İon bataryası ile sağlanacaktır. 
10.3. Alet ile beraber 1 adet yedek batarya verilecektir. Tam dolu bir batarya ile, en az 20 adet standart ebatta oto camı çepeçevre kesilecektir. 
10.4. Standart oto camının çepeçevre kesim süresi, en fazla 60 saniye olacaktır.
10.5. Batarya ile beraber, 1 adet hızlı dolum şarj cihazı verilecektir. Bu cihazla, batarya en fazla 20 dakikada tam olarak dolacaktır.
10.6. Oto camının kesimi sırasında oluşacak toz, camın üzerinde kalacak ve aracın içine girmeyecektir.
10.7. Aletle beraber, bir taşıma çantası içinde 2 adet cam vantuzu, 1 adet küçük boy ha
ligan aleti (borunun içi dolu olacak) ve anahtar verilecektir.

EK 11  ELEKTRİKLİ KIRICI-DELİCİ
18.1. Kırıcı giriş gücü en az 1250 Watt olacaktır.
18.2. Ağırlığı en fazla 8,5 kg olacaktır.
18.3. Uç girişi SDS – Max olacaktır.
18.4. Darbe gücü en az 9 J olacaktır.
18.5. Kırıcı ile beraber 3’ er adet sivri keski, düz keski, matkap delici uç, burgulu uç, ayrıca, yardımcı tutamak ve uç yağı, takım çantası ile birlikte set halinde verilecektir.

EK 12  SÜRGÜLÜ MERDİVEN
[bookmark: _Hlk222753571]12.1. Sürgülü merdiven ağır hizmet tipi, hafif alaşım malzemeden imal edilmiş ve EN1147’ye göre imal edilmiş olacaktır. Merdivenin EN 1147’ye uygunluğu, ürün üzerindeki etikette belirtilmiş olacaktır. Mal tesliminde, merdivenin imalatçı firma tarafından hazırlanmış EN1147 uygunluk beyanı verilecektir.
12.2. Merdiven, 2 parçadan oluşacak ve iki parçadan biri, diğerinin üzerinde merdivene bağlı bir halatın çekilmesi ile kayarak açılacaktır.
12.3. Halat bir makara sistemi ile işlevini yerine getirecektir.
12.4. Merdivenin kapalı hali en fazla 5 metre, tam açık hali en az 8,5 metre olacaktır.
12.5. Merdiven istenilen uzunluğa açıldıktan sonra geriye kaymasını önlemek için kilit mekanizması ile alttaki merdivenin basamağı üzerine oturarak kilitlenmesi sağlanacaktır.
12.6. Merdiven halatı kullanım esnasında merdivenin kapanmasını engelleyebilecek dayanımda en az 14 mm çaplı polipropilen veya polyamid malzemeden olacaktır.
12.7. Merdiven kenarlığı ve basamakları hafif alüminyum alaşım profil malzemeden imal edilmiş olacaktır.
12.8. Basamaklar, kaymayı önleyici tırtıklı yapıda ve ısıya karşı yalıtım sağlayan plastik kaplama malzemesi ile kaplanmış olacaktır. 
12.9. Merdivenin en üst ucunda, duvarda rahat açılmasını sağlayan 2 adet plastik tekerlek ve merdivenin alt ucunda yere tutunmayı sağlayan sivri çelik uçlar bulunacaktır.
12.10. Merdivenin ağırlığı 40 kg geçmeyecektir.
12.11. Merdiven 70⁰ açıyla tam açıldığında en az 3 kişiyi veya en az 300 kg. taşıyabilecektir.
12.12. Teklifler ile birlikte merdivene ait çizim ve broşür verilecektir.
12.13. Basamaklar arası mesafe 270 mm (±10 mm), alt parçadaki merdiven basamaklarının genişliği 425 mm (±15mm), üst parçadaki merdiven basamaklarının genişliği 350 mm (±15 mm) olacaktır. Merdivenin alt parçasının dıştan dışa genişliği 500 mm (±10 mm) olacaktır.
12.14. Merdiven araç karoserinin uygun bir yerine monte edilecektir. Merdiven araç üzerindeki monte yerinden alınmak istendiğinde karoser üzerine çıkmadan da kolaylıkla indirilip kullanılabilmesi ve oluşacak sürtünmeleri engellemek için makaralı kılavuzlar üzerinde hareket etmesini sağlayacak şekilde konumlandırılacaktır.

EK 13  EL PROJEKTÖRÜ 
13.1. Sağlam ve darbelere dayanıklı cam takviyeli polimer malzemelerden imal edilmiş bir gövdeye sahip olacaktır. Gövde rengi yüksek görünürlüğe sahip renklerden biri (sarı, kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi) olacaktır.
13.2. Üzerinde boyun/omuz askısı takmak için paslanmaz çelik malzemeden yapılmış, darbelere ani şoklara dayanıklı asma kulplarına sahip olacaktır.
13.3. En az IP67 seviye toz ve su korumasına sahip olacak, kimyasallara ve darbelere dayanıklı olacaktır. Bu hususlar kesin kabul sırasında belgelendirilecektir.
13.4. Yapısal olarak kimyasallara ve darbelere dayanıklı olacaktır.
13.5. Farklı şiddetlerde aydınlatma kademelerine sahip olup yüksek kademesinde en az 600 lümen ve düşük kademesinde en az 250 lümen ışık akısına verecektir.  
13.6. En yüksek ışık kademesinde en az 10 saat, en düşük kademesinde ise en az 20 saat kesintisiz aydınlatma sağlayabilecektir. 
13.7. En yüksek parlaklık kademesinde açık havada en az 230 metre aydınlatma mesafesine sahip olacaktır.
13.8. Aydınlatma en az 4 adet LED ile yapacak olup kafası farklı açılarda kullanılabilmesine olanak vermesi amacıyla dikey eksende en az 180 derece, farklı kademelerde sabitlenebilecek şekilde hareket ettirilebilecektir.
13.9. Sisli/dumanlı alanlarda görünürlük sağlamak amacıyla cihazın arka tarafına konumlandırılmış LED ikaz ışığına sahip olacaktır. 
13.10. Metal yüzeylere tutturularak aydınlatma yapabilmek amacıyla cihazın arka tarafında mıknatıslar bulunacaktır.
13.11. En az 1000 mAh kapasiteli 3.7 volt şarj edilebilir li-ion tip dahili bataryaya sahip olacaktır.  
13.12. Üzerindeki açma-kapama tuşu eldiven ile rahatça basılabilecek büyüklükte, tipte ve konumda olacaktır. 
13.13. Hem elde hem de kıyafet üzerinde asılı olarak zahmetsizce taşınabilmesi için uzunluğu en fazla 23 cm ve ağırlığı batarya dahil, askı hariç en fazla 1400 gr olacaktır.
13.14. ATEX ZONE 0 ve IECEx patlama koruma özellikli sertifikalara sahip olacaktır. Bu sertifikalar  yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
13.15.  EN standartlarına uygunluğunu gösteren CE belgesi olacaktır.  Bu belge  yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

EK 14 ÇANTA TİPİ AKÜLÜ ALAN AYDINLATMA PROJEKTÖRÜ
14.1. Aydınlatma cihazı, özellikle ulaşımı güç bölgelerde jeneratör kullanmaya gerek kalmaksızın, kurtarma ekiplerine gerekli aydınlatmayı sağlayacak amaçta tasarlanmış olacaktır
14.2. Cihaz gövdesi yüksek dayanımlı plastik malzemeden yapılmış ve bavul tipinde olacaktır. Çekilerek taşınabilmesi için gövdesi üzerinde tekerleri ve açılır tutma kolu olacaktır.
14.3. Cihaz gövde içerisinde iki adet teleskopik açılır aydınlatma ayaklarını, iki adet aydınlatma kafalarını, entegre bataryasını ve şarj aletini barındıracaktır. Bu şekilde tüm sistem kompakt ve tek parça olarak taşınabilecektir. 
14.4. Cihaz gövdesi ve aydınlatma kafaları en az IP65 seviyesi su ve toz korumasına sahip olacak ve -20/+60 derece celcius hava sıcaklığında çalışabilecektir.
14.5. Cihaz li-ion teknolojisine sahip şarj edilebilir ve gövdeye entegre batarya ile çalışacaktır. Batarya kapasitesi ve tipi (en az): 14.8V 50 Ah olacaktır
14.6. Cihaz şarj seviyesi gövde üzerindeki bir butona basmak vasıtasıyla görülebilecektir.
14.7. Cihaz gövdesi altında kurulduktan sonra stabil durmayı sağlayacak ayaklar olacaktır. Bu ayaklar gövdeye entegre olacak ve kullanılmadığı zaman gövde altına katlanarak yer kaplamayacaktır.
14.8. Cihaz iki adet aydınlatma kafasına ve bu kafaları istendiğinde yükseltebilen teleskopik uzar ayaklara sahip olacaktır. Teleskopik ayaklar cihaza takıp çıkarılabilir olacaktır.
14.9. Teleskopik ayaklar ve aydınlatma kafaları ek aparat kullanmaksızın birbirlerine ve cihaz gövdesine takılabilecektir.
14.10. Teleskopik ayaklar açıldığında aydınlatma kafaları en az 180 santimetre yüksekte olmuş olacaktır.
14.11. Aydınlatma kafalarında en az 15 adet LED olacaktır ve en az dört (4) kademeli aydınlatma seviyesine sahip olacaktır.
14.12. Aydınlatma kafaları aşağı yukarı ve kendi etraflarında birbirlerinden bağımsız olarak dönebilecektir.
14.13. Cihaz aşağıda verilen teknik özellikleri asgari seviyede karşılayabilecektir
14.13.1. Kademelerde aydınlatma gücü (en az): 4000 – 8000 – 20000 – 40000 lümen
14.13.2. Kademelerde çalışma süresi (en az): 22	 – 10 – 5 – 2 saat
14.13.3. Şarj Süresi (en fazla): 8 saat
14.13.4. Ağırlık (en fazla): 21 kg
14.14. Cihaz Avrupa tipi fişli 220V şebeke elektriğinden şarj etmeye uygun şarj aleti, 1 adet yedek şarj aleti ve 2 adet yedek teleskopik çubuk ile verilecektir.




EK 15. TRAFİK EMNİYET SETİ   
15.1. Ledli Acil Durum İkaz Lambası
15.1.1. Hızlı müdahale gerektiren acil durumlar, trafik kontrolü, sinyal verme, tehlike farkındalığı, bölge sınırı ve araç güvenliği için kullanılabilmesi gerekmektedir.
15.1.2. Taşıma çantasında 8'li set olarak en az 3 farklı flaş modu ve en az 3 farklı ışık rengi olacaktır.
15.1.3. 1 kilometreden fazla görünürler ve 360 ° aydınlatmaya sahip olacaktır.
15.1.4. En az 60 saate kadar çalışır ve kutularında sadece en fazla 4 saatte şarj edilebilir olacaktır. 
15.1.5. En az IP65 olup, 3 ton yüke kadar dayanıklı olacaktır.
15.1.6. İkaz lambası CE sertifikasına sahip olacaktır.
15.1.7. İkaz lambası araçtan şarj edilecek olup ve ayrıca her araç için 1 adet harici şarj ünitesi verilecektir.

15.2.	Reflektör-İkaz Üçgeni
15.2.1.	Reflektif malzemeden imal edilecektir.
15.2.2.	Katlanabilecek ve plastik muhafazası içinde verilecektir.
15.2.3.	Trafik kurallarına uygun olacaktır.

15.3.	Emniyet Bandı
15.3.1.	PVC malzemeden ve en az 2000 metre sınır emniyet bandı verilecektir.

EK 16 YAKA FENERİ
16.1. El feneri, yangına müdahale olaylarında itfaiyecinin karanlıkta ve görüş şartlarının elverişsiz olduğu ortamlarda bastığı yeri ve etrafını görebilmesi için kullanacağı, kullanım esnasında ellerini meşgul etmemesi için kıyafetinin uygun bir yerine takabileceği şekilde tasarlanmış bir ürün olacaktır.
16.2. Fener sağlam ve darbelere dayanıklı polimer malzemelerden imal edilmiş bir gövdeye sahip olacaktır ve sarı renkli olacaktır.
16.3.Fener üzerinde asmak ve tutturmak için paslanmaz çelik malzemeden yapılmış, darbelere ani şoklara dayanıklı klips ve asma halkası olacaktır.
16.4. Fener en az IP67 seviye toz ve su korumasına sahip olacak, kimyasallara ve darbelere dayanıklı olacaktır. Bu hususlar ihaleye katılım belgesine yüklenecektir.        
16.5.Fener farklı şiddetlerde aydınlatma kademelerine sahip olacak ve en yüksek kademesinde en az 200 lümen, orta kademesinde en az 110 lümen ve düşük kademesinde en az 60 lümen ışık parlaklığı verecektir.
16.6.Fener en yüksek parlaklık kademesinde açık havada en az 400 metre aydınlatma mesafesine sahip olacaktır.
16.7.Fener flaşör özelliğine sahip olacaktır bu şekilde acil durumlarda sinyal vermek amaçlı kullanılabilecektir 
16.8.Fener aydınlatma kafası farklı açılarda kullanılabilmesine olanak vermesi amacıyla dikey eksende en az 90 derece, farklı kademelerde sabitlenebilecek şekilde hareket ettirilebilecektir.
16.9.Fener üzerinde, basılan yeri 45 derece aşağıya doğru aydınlatan ikinci bir led lamba daha olacaktır.
16.10.Fener şarjedilebilir li-ion tip dahili bataryaya sahip olacaktır. Ancak gerektiğinde kalem pil ile de kullanılabilecektir.
16.11.Fener en yüksek ışık kademesinde en az 7 saat, en düşük kademesinde en az 24 saat kesintisiz aydınlatma sağlayabilecektir
16.12.Fener üzerindeki açma-kapama tuşları eldiven ile rahatça basılabilecek büyüklükte ve tipte olacaktır.
16.13.Fener hem elde hem de kıyafet üzerinde asılı olarak zahmetsizce taşınabilmesi için batarya dahil en fazla 350 gr olacaktır
16.14.Fener yüksek riskli alanlarda kullanıma uygun olması için ATEX Zone 0 seviyesinde patlama koruma özellikli olacaktır. Bu özelliğe dair belgeler ihaleye katılım belgesine yüklenecektir.        
16.15.Fenerin EN standartlarına uygunluğunu gösteren CE belgesi olacaktır. Ayrıca fenerin NFPA, UL ve ATEX uluslararası standartlarına uygunluğu olacaktır. Bu hususları doğrulayan belgeler ihaleye katılım belgesine yüklenecektir.     
16.16.Fener ile birlikte 220Vşarj aleti, şarj standı, 12V araç tipi şarj aleti, li-ion şarjedilebilir bataryası, bir adet yedek bataryası,  gerektiğinde kalem pil ile kullanabilmek için pil bağlantı adaptörü ve Türkçe kullanma kılavuzu verilecektir.

EK 17.  BATARYALI  HİDROLİK KURTARMA SETİ
17.1. BATARYALI HİDROLİK AYIRICI
17.1.1. Ayırıcı üzerindeki 8 Ah şarj edilebilir özellikte bataryadan ve istendiğinde 220 V güç konektöründen gücünü alarak kurtarma faaliyetlerinde ayırma ve sıkıştırma işlemleri yapacaktır.
17.1.2. Ayırıcı en az 700 bar çalışma basıncına sahip olacaktır.
17.1.3. Ayırıcı üzerinde batarya takılı iken şarj edilebilecektir. Şarj kablosunun, ayırıcı alete hızlıca takılıp sökülebilmesi için kablo ve alet üzerindeki konektörler mıknatıs özellikli manyetik konektör olacaktır.
17.1.4. Ayırıcının bataryası 8 Ah, en az 170 Wh kapasitede, Li-Ion tipinde olacak ve otomatik kilit mekanizması ile ayırıcının gövdesi üzerine monte edilecektir.
17.1.5. Kurtarma işlemi sırasında maksimum basınca ulaşıldığında, gereksiz basınç uygulamasını engellemek ve bataryayı tasarruflu kullanmak için alet ışıklı ve sesli uyarı verecek ve hidrolik pompa otomatik olarak duracaktır. Kontrol tutamağı hareket ettirildiğinde alet aynı şekilde hemen tekrardan çalışacaktır.
17.1.6. Hidrolik pompanın yağ akışı, iş yüküne göre otomatik olarak kademesiz bir şekilde ayarlayacaktır.
17.1.7. Şarj cihazı direkt olarak ayırıcı üzerindeki bataryayı ekipman üzerinden çıkartılmadan şarj edebilecektir. Şarj sırasında öncelikli olarak ayırıcı üzerindeki bataryanın şarjı tamamlanacak, ardından şarj aleti üzerindeki yuvaya yerleştirilmiş bulunan yedek bataryanın şarjı tamamlanacaktır.
17.1.8. İstendiğinde tek bir adet 220 V prizden, bataryalı sette bulunan en fazla 3 adet ekipman üzerinde bulunan bataryalar aynı anda şarj edilebilecektir. Ekipmanlar üzerinde bulunan bu bataryalar dolduktan sonra şarj aletleri üzerinde bulunan en fazla 3 adet yedek batarya da aynı prizden doldurulabilecektir.
17.1.9. Batarya üzerinde şarj durumunu gösteren en az 5 segmentli LED ışıklı şarj seviye göstergesi olacaktır. Işıklı şarj seviye göstergesi ayırma aletin çalışması sırasında herhangi bir butona basmaya gerek olmadan sürekli olarak şarj seviyesini gösterecektir. Bataryanın koruma sınıfı en az IP67 olacaktır.
17.1.10. Ayırıcı ve bataryası suya ve toza dayanıklı olacak olup aletin koruma sınıfı en az IP57 olacaktır.
17.1.11. Ayırıcı, otomatik olarak nötr konuma dönebilen ölü-adam tipinde bir kontrol tutamağı ile kontrol edilecektir. Kontrol tutamağı operatörün elinin döndürme hareketi ile çalışacak, elin tutamağı tam kavramasını sağlayacak tasarımda ve en az 75 mm uzunluğunda olacaktır.
17.1.12. Kontrol tutamağı, çepeçevre 360 derece her yönden ulaşarak aleti kontrol edecek şekilde, etrafında hiçbir engel olmadan alete monte edilmiş olacaktır.
17.1.13. Kontrol tutamağı, kurtarma işlemi sırasında gerektiğinde aletin makas kollarının hızlı bir şekilde açılması veya kapatılmasını sağlamak için yüksek hız seçimine izin veren iki hız kademesine sahip olacaktır.
17.1.14. Herhangi bir pozisyonda ayırıcının kolay kullanımı için ayırma aletin etrafında 360 derece çepeçevre tutuşa imkan tanıyan sabit tutma-taşıma kolu olacaktır.
17.1.15. Aşırı sıcak hava koşullarında ayırıcının güvenli kullanımını sağlamak için ayırıcı ve bataryanın sıcaklığını otomatik olarak denetleyen bir güvenlik sistemi olacaktır. Aşırı ısınmayı ikaz eden, batarya ve ayırma alet için iki ayrı yüksek sıcaklık ikaz göstergesi olacaktır.

17.1.16. Teknik Değerler:
Açma mesafesi : en az 725 mm
EN13204'e göre uçtan 25 mm gerideki açma gücü : en az 93  kN / 9.5 ton
Maksimum açma gücü : en az 280 kN / 28.6 ton
Maksimum çekme gücü : en az 51,7 kN / 5.3 ton
Maksimum sıkıştırma gücü : en az 59 kN / 6 ton
Batarya dahil ağırlık : en fazla 19,5kg
Batarya dahil boyutlar (boy x genişlik x yükseklik) : 956  x 270  x 276 mm.
Ayırıcının tam yük altında çalışması sırasında 1 m'deki ses emisyonu 76   dB(A)'yı geçmeyecektir.

17.1.17. Karanlık veya kötü aydınlatılmış koşullarda çalışırken güvenliği artırmak için taşıma kolu üzerinde çepeçevre monte edilmiş en az 6 adet LED aydınlatma olacaktır. LED aydınlatmalar taşıma kolunun içerisine entegre edilmiş olacaktır. LED aydınlatmalar gücünü ayırma aletin ana bataryasından alacaktır. Gerektiğinde aydınlatmanın kapatılıp açılabilmesi için ayırıcının üzerinde su geçirmez bir buton olacaktır.

17.2. BATARYALI HİDROLİK KESİCİ

17.2.1. Kesici, üzerindeki 8 Ah şarj edilebilir özellikte bataryadan ve istendiğinde 220 V güç konektöründen gücünü alarak birbirlerinden farklı açıda olan bıçaklarıyla kurtarma faaliyetlerinde kesme işlemleri yapacaktır.
17.2.2. Kesici en az 700 bar çalışma basıncına sahip olacaktır.
17.2.3. Kesicinin bıçakları farklı açı dizaynına sahip olacaktır ve açıldıklarında yine birbirlerinden farklı açılarda açılarak yan ve yere yakın kesmelerde kullanıcıya simetrik bıçaklı kesicilere göre 30 derece kadar ek alan sağlayacaktır.
17.2.4. Kesici, yeni araba teknolojisine uyarlanmış olacak ve aracın kuvvetlendirilmiş aksamlarını her konumda kesebilme özelliğine sahip olacaktır.
17.2.5. Kesici, üzerinde batarya takılı iken şarj edilebilecektir. Şarj kablosunun, kesici alete hızlıca takılıp sökülebilmesi için kablo ve alet üzerindeki konektörler mıknatıs özellikli manyetik konektör olacaktır.
17.2.6. Kesicinin bataryası 8 Ah, en az 170 Wh kapasitede, Li-Ion tipinde olacak ve otomatik kilit mekanizması ile aletin gövdesi üzerine monte edilecektir.
17.2.7. Kurtarma işlemi sırasında maksimum basınca ulaşıldığında, gereksiz basınç uygulamasını engellemek ve bataryayı tasarruflu kullanmak için alet ışıklı ve sesli uyarı verecek ve hidrolik pompa otomatik olarak duracaktır. Kontrol tutamağı hareket ettirildiğinde alet aynı şekilde hemen tekrardan çalışacaktır.
17.2.8. Hidrolik pompanın yağ akışı, iş yüküne göre otomatik olarak kademesiz bir şekilde ayarlanacaktır.
17.2.9 Şarj cihazı direkt olarak kesici üzerindeki bataryayı ekipman üzerinden çıkartılmadan şarj edebilecektir. Şarj sırasında öncelikli olarak alet üzerindeki bataryanın şarjı tamamlanacak, ardından şarj aleti üzerindeki yuvaya yerleştirilmiş bulunan yedek bataryanın şarjı tamamlanacaktır.
17.2.10. İstendiğinde tek bir adet 220 V prizden, bataryalı sette bulunan en fazla 3 adet ekipman üzerinde bulunan bataryalar aynı anda şarj edilebilecektir. Ekipmanlar üzerinde bulunan bu bataryalar dolduktan sonra şarj aletleri üzerinde bulunan en fazla 3 adet yedek batarya da aynı prizden doldurulabilecektir.
17.2.11. Batarya üzerinde şarj durumunu gösteren en az 5 segmentli LED ışıklı şarj seviye göstergesi olacaktır. Işıklı şarj seviye göstergesi kesicinin çalışması sırasında herhangi bir butona basmaya gerek olmadan sürekli olarak şarj seviyesini gösterecektir. Bataryanın koruma sınıfı en az IP67 olacaktır.
17.2.12. Kesicinin ve bataryası suya ve toza dayanıklı olacak olup aletin koruma sınıfı en az IP57 olacaktır.
17.2.13. Kesicinin, otomatik olarak nötr konuma dönebilen ölü-adam tipinde bir kontrol tutamağı ile kontrol edilecektir. Kontrol tutamağı operatörün elinin döndürme hareketi ile çalışacak, elin tutamağı tam kavramasını sağlayacak tasarımda ve en az 75 mm uzunluğunda olacaktır.
17.2.14. Kontrol tutamağı, çepeçevre 360 derece her yönden ulaşarak aleti kontrol edecek şekilde, etrafında hiçbir engel olmadan alete monte edilmiş olacaktır.
17.2.15. Kontrol tutamağı, kurtarma işlemi sırasında gerektiğinde aletin makas kollarının hızlı bir şekilde açılması veya kapatılmasını sağlamak için yüksek hız seçimine izin veren iki hız kademesine sahip olacaktır.
17.2.16. Herhangi bir pozisyonda kesicinin kolay kullanımı için kesicinin etrafında 360 derece çepeçevre tutuşa imkan tanıyan sabit tutma-taşıma kolu olacaktır.
17.2.17. Aşırı sıcak hava koşullarında kesicinin güvenli kullanımını sağlamak için kesici ve bataryanın sıcaklığını otomatik olarak denetleyen bir güvenlik sistemi olacaktır. Aşırı ısınmayı ikaz eden, batarya ve kesici için iki ayrı yüksek sıcaklık ikaz göstergesi olacaktır.
17.2.18. Kesicinin dar alanlardaki kullanımının kolay olması için merkez civata ekipmanın gövde genişliğinden daha geniş olmayacak ve gömülü olacaktır.

17.2.19. Teknik Değerler:
Kesici ağız açıklığı : en az 182 mm
Maksimum kesme gücü : en az 1389 kN / 141.6 ton
EN13204 göre yuvarlak demir çubuk kesme kapasitesi : en az 41 mm
EN13204 göre kesme kapasiteleri : en az kategori 1K 2K 3K 4K 5K
NFPA1936 göre kesme kapasiteleri : en az A8 B8 C7 D9 E9 F4
Batarya dahil ağırlık : en fazla 21,6kg   
Batarya dahil boyutlar (boy x genişlik x yükseklik) : 892 x 270 x 274 mm.
17.2.20. Kesicinin tam yük altında çalışması sırasında 1 m'deki ses emisyonu  76dB(A)'yı geçmeyecektir.
17.2.21. Karanlık veya kötü aydınlatılmış koşullarda çalışırken güvenliği artırmak için taşıma kolu üzerinde çepeçevre monte edilmiş en az 6 adet LED aydınlatma olacaktır. LED aydınlatmalar taşıma kolunun içerisine entegre edilmiş olacaktır. LED aydınlatmalar gücünü Kesicinin ana bataryasından alacaktır. Gerektiğinde aydınlatmanın kapatılıp açılabilmesi için kesici üzerinde su geçirmez bir buton olacaktır.
17.2.22. Kesici ile birlikte 1 adet şarj cihazı, 1 adet yedek batarya, 1 adet 12-24 VDC araç şarj cihazı, direkt 220 Volt AC ile çalıştırılabilmesi için en az 8 m. uzunluğunda adaptörlü güç kablosu, verilecektir.

17.3. BATARYALI HİDROLİK SİLİNDİR

17.3.1. Teleskopik silindir, üzerindeki 8 Ah şarj edilebilir özellikte bataryadan ve istendiğinde 220 V güç konektöründen gücünü alarak kurtarma faaliyetlerinde ayırma işlemleri yapacaktır.
17.3.2. Teleskopik silindir en az 700 bar çalışma basıncına sahip olacaktır.
17.3.3. Teleskopik silindir, üzerinde batarya takılı iken şarj edilebilecektir. Şarj kablosunun, alete hızlıca takılıp sökülebilmesi için kablo ve alet üzerindeki konektörler mıknatıs özellikli manyetik konektör olacaktır.
17.3.4. Teleskopik silindirin bataryası 8 Ah, en az 170 Wh kapasitede, Li-Ion tipinde olacak ve otomatik kilit mekanizması ile aletin gövdesi üzerine monte edilecektir.
17.3.5. Kurtarma işlemi sırasında maksimum basınca ulaşıldığında, gereksiz basınç uygulamasını engellemek ve bataryayı tasarruflu kullanmak için alet ışıklı ve sesli uyarı verecek ve hidrolik pompa otomatik olarak duracaktır. Kontrol tutamağı hareket ettirildiğinde alet aynı şekilde hemen tekrardan çalışacaktır.
17.3.6. Hidrolik pompanın yağ akışı, iş yüküne göre otomatik olarak kademesiz bir şekilde ayarlanacaktır.
17.3.7. Şarj cihazı direkt olarak alet üzerindeki bataryayı ekipman üzerinden çıkartılmadan şarj edebilecektir. Şarj sırasında öncelikli olarak alet üzerindeki bataryanın şarjı tamamlanacak, ardından şarj aleti üzerindeki yuvaya yerleştirilmiş bulunan yedek bataryanın şarjı tamamlanacaktır.
17.3.8. İstendiğinde tek bir adet 220 V prizden, bataryalı sette bulunan en fazla 3 adet ekipman üzerinde bulunan bataryalar aynı anda şarj edilebilecektir. Ekipmanlar üzerinde bulunan bu bataryalar dolduktan sonra şarj aletleri üzerinde bulunan en fazla 3 adet yedek batarya da aynı prizden doldurulabilecektir.
17.3.9. Batarya üzerinde şarj durumunu gösteren en az 5 segmentli LED ışıklı şarj seviye göstergesi olacaktır. Işıklı şarj seviye göstergesi aletin çalışması sırasında herhangi bir butona basmaya gerek olmadan sürekli olarak şarj seviyesini gösterecektir. Bataryanın koruma sınıfı en az IP67 olacaktır.
17.3.10. Teleskopik silindir ve bataryası suya ve toza dayanıklı olacak olup aletin koruma sınıfı en az IP57 olacaktır.
17.3.11. Teleskopik silindir, otomatik olarak nötr konuma dönebilen ölü-adam tipinde bir kontrol tutamağı ile kontrol edilecektir. Kontrol tutamağı operatörün elinin döndürme hareketi ile çalışacak, elin tutamağı tam kavramasını sağlayacak tasarımda ve en az 75 mm uzunluğunda olacaktır.
17.3.12. Herhangi bir pozisyonda teleskopik silindirin kolay kullanımı için teleskopik silindirin ana gövdesinin her iki yanında sabit tutma – taşıma kolları olacaktır.
17.3.13. Kontrol tutamağı, çepeçevre 360 derece her yönden ulaşarak aleti kontrol edecek şekilde, etrafında hiçbir engel olmadan alete monte edilmiş olacaktır.
17.3.14. Kontrol tutamağı, kurtarma işlemi sırasında gerektiğinde aletin hızlı bir şekilde açılması veya kapatılmasını sağlamak için yüksek hız seçimine izin veren iki hız kademesine sahip olacaktır.
17.3.15. Aşırı sıcak hava koşullarında aletin güvenli kullanımını sağlamak için aletin ve bataryanın sıcaklığını otomatik olarak denetleyen bir güvenlik sistemi olacaktır. Aşırı ısınmayı ikaz eden, batarya ve alet için iki ayrı yüksek sıcaklık ikaz göstergesi olacaktır.

17.3.16. Teknik Değerler:
Kapalı boy : en fazla 578 mm
Açma mesafesi : en az 787 mm
Açık boy : en az 1365 mm.
Birinci pistonun stroğu : en az 405 mm
Birinci pistonun itme gücü : en az 136 kN / 13.9 ton
İkinci pistonun stroğu : en az 382 mm
İkinci pistonun itme gücü : en az 65 kN / 6.6 ton
Batarya dahil ağırlık : en fazla 20,6 kg
Batarya dahil boyutlar (boy x genişlik x yükseklik) : 578 x 256 x 443 mm.
17.3.17. Teleskopik silindirin tam yük altında çalışması sırasında 1 m'deki ses emisyonu  75dB(A)'yı geçmeyecektir.
17.3.18. Teleskopik pistonun baskı kafasının ortasında, teleskopik silindirin uygulanacağı yere hedeflenebilmesi için pistona entegre, sudan etkilenmeyen bir lazer işaretleyici olacaktır.
17.3.19. Teleskopik silindir üzerinde karanlık veya kötü aydınlatılmış koşullarda çalışırken güvenliği artırmak LED aydınlatma olacaktır. LED aydınlatmalar piston açılma yönünü aydınlatacak ve gücünü aletin ana bataryasından alacaktır.
17.3.20. Teleskopik silindir ile birlikte 1 adet şarj cihazı , 1 adet yedek batarya , 1 adet 12-24 VDC araç şarj cihazı, direkt 220 Volt AC ile çalıştırılabilmesi için en az 8 m. uzunluğunda adaptörlü güç kablosu verilecektir.
17.3.21. Teleskopik silindir ile birlikte otomobilin kapı eşiğine yerleştirilebilen 1 adet silindir desteği verilecektir. Silindir desteği ile teleskopik silindir en az üç farklı açıda kullanılabilecektir.
17.3.22. Ekipman setinin tek bir adet 220 Volt AC prizden, 3 ekipmanın bataryası üzerindeyken 220 den şarj edilebilinmesi ve aynı anda 3 şarj cihazı üzerindeki bataryaların da şarj edilebilinmesi için 2 adet kısa bağlantı kablosu verilecektir. Tek bir prizden 6 adet batarya şarj edilebilir olacaktır.
17.3.23 Teleskopik silindir ile birlikte en az 220 mm ve en az 440 mm uzunluklarda olmak üzere 2 adet uzatma borusu verilecektir. Uzatma borusunun teleskopik silindire monte edilmesi için silindir başlığının sökülmesine gerek olmayacaktır. Uzatma borusu hızlı bağlantı ile teleskopik silindire monte edilecek ve otomatik olarak kilitlenecektir. Uzatma borusu tek hareket ile teleskopik silindirden ayrılabilecektir. 
17.3.24 Teleskopik silindir ile birlikte teleskopik silindirin baskı ve itme kafalarının yüzey alanının genişletmek için bir çift baskı pençesi verilecektir. Baskı pençeleri dişli yapıda olacaktır ve en az 40 x 40 cm boyutunda bir yüzeye etki edecektir. Baskı pençeleri kullanıldığında aracın koltuğu, kapı döşemesi, tavanı ve ön konsolu gibi zayıf noktaları teleskopik silindir için dayama ve itme noktası olarak kullanılabilecektir.

EK 18  TERMAL KAMERA

18.1.  Termal kamera, itfaiye ve arama-kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, elde taşınabilir tipte olacaktır.  
18.2.  Termal kamerada kullanım yerine göre en az Yangın Modu, Arama/Kurtarma Modu, Siyah/Beyaz Modu, Soğuk Modu ve Çok Renkli Modu olacaktır.
18.3.  Kamera, kullanım sırasında hangi modda olursa olsun tek bir buton ile ana ekrana veya varsayılan açılış moduna dönebilecektir.
18.4. Termal kamerada entegre, en az 4 inç boyutunda ve en az 320x240 piksel çözünürlüğünde LCD ekran bulunacaktır. 
18.5. Ekran darbeye dayanıklı koruyucu ile kaplı olacaktır. Ekrana basınç uygulanması halinde görüntü etkilenmeyecektir.
18.6. Görüntüleme frekansı en az 60 Hz olacaktır.
18.7. Sensör tipi soğutmasız mikrobolometre olacaktır.
18.8. Sensör çözünürlüğü en az 320x240 piksel olacaktır.
18.9. Spektral bant genişliği 7 µm – 14 µm aralığında veya bu aralığı kapsayacak daha geniş aralıkta olacaktır.
18.10. Termal hassasiyet (NETD) en fazla 50 mK (0,05°C) veya daha hassas olacaktır.
18.11. Dinamik ölçüm aralığı -20 ile +600°C veya bu aralığı da kapsayacak daha geniş aralıkta olacaktır.
18.12. Lens malzemesi germanyum veya eşdeğeri yüksek ısıya dayanıklı kızılötesi geçirgen malzeme olacaktır.
18.13. Görüş alanı en az 48° (yatay) x 37° (dikey) olacaktır.
18.14. Odak mesafesi en fazla 1 metre ile sonsuz arasında olacaktır.
18.15. Lens gövde içerisine gömük yapıda olacak ve darbelere karşı korunmuş olacaktır. 
18.16. Kamera üzerinde dijital zoom özelliği bulunacak olup en az 2x olacaktır.
18.17. Kamera gövdesi ısıya, darbeye ve kimyasal maddelere dayanıklı termoplastik, poliüretan, elastomer veya eşdeğer malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
18.18. Kamera en az IP67 koruma sınıfına sahip olacaktır.
18.19. Kamera en az 2 metre yükseklikten beton zemine düşmeye dayanıklı olacaktır. Düşme sonrası tüm fonksiyonları çalışmaya devam edecek ve batarya yerinden çıkmayacaktır.
18.20. Kamera -20°C ile +85°C arasında sürekli çalışabilecektir. 150°C’de en az 15 dakika ve 260°C’de en az 5 dakika çalışabilir olacaktır.          
18.21. Depolama sıcaklığı en az -40°C ile +70°C arasında olacaktır.
18.22. Kamera batarya dahil en fazla 1200 gram ağırlığında olacaktır.
18.23. Kamera şarj edilebilir Li-ion, Li-Po veya LiFePO4 batarya ile çalışacaktır.
18.24. Tek batarya ile en az 4 saat kesintisiz çalışma süresi olacaktır.
18.25. Bataryalar kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir olacaktır. Boşalmış batarya kamera dışında şarj edilebilecektir.
18.26. Aynı anda en az iki bataryayı şarj edebilen 220V şarj cihazı verilecektir.
18.27. Kamera araç içi şarj sistemine uygun olacaktır ve araç içi şarj ünitesi verilecektir.
18.28. Kamera en az 200 adet fotoğraf veya en az 30 dakikalık video kaydı yapabilecektir. Kaydedilen fotoğraf ve videolar USB bağlantısı ile bilgisayara aktarılabilecektir.
18.29. Kamera en az IP67 koruma standardına uygun olacaktır.
18.30. Kamera elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartlarına uygun olacak ve akredite laboratuvardan alınmış test raporu teklif ile birlikte sunulacaktır.
18.31. Kamera patlayıcı/parlayıcı ortamda güvenli kullanım için ilgili uluslararası standartlara uygun olacaktır.
18.32. Termal kamera ile birlikte, en az 2 adet yedek batarya, USB bağlantı kablosu, boyun askısı, karabinalı esnak askı malzemesi, en az iki bataryayı aynı anda şarj edebilen şarj cihazı, su geçirmez ve darbeye dayanıklı taşıma çantası verilecektir.

EK 19.  KAPI AÇMA SETİ          
19.1. Kombi Makas, batarya bloğundan aldığı enerji ile sağlanan hidrolik güç sayesinde, ayrı bir elektrikli veya benzinli güç ünitesi ve hidrolik hortumlara ihtiyaç olmaksızın kesme, ayırma, sıkıştırma ve kapı açma v.b. işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış olacaktır.
19.2.  Kombi Makas, sahada kolayca kullanıcı tarafından kolaylıkla takılıp çıkarılabilen; “kombi kesme ayırma ucu” ve “kapı açma uçlarına” sahip olacaktır. Uçlar yaylı bir pin sistemi ile kolaylıkla takılabilecektir. 
19.3. Kombi Makas üzerinde herhangi bir uç takılı olmadığı zaman kesici; kombi kesme ayırma ucu takılı olduğu zaman; uçların iç bölümü ile kesme ve ezme işlemlerini dış bölümü ise de ayırma işlemleri için kullanılabilecektir. 
19.4.  Kombi Makasa kapı açma uçları takıldığı durumda; cihaz elektro-hidrolik kapı ve pencere açma cihazı ya da yük kaldırma fonksiyonları için kullanılabilecektir. 
19.5.  Kombi Makas üzerinde takılı bulunan kombi kesme ayırma ya da kapı açma uçlarının değiştirilebilmesi için, kullanıcının eldiven ile rahatça basabileceği büyüklükte yaylı kilit mekanizmaları bulunmaktadır. 
19.6.  Kombi Makas ve bataryası  60 dereceden daha sıcak ortamlarda çalışabilecektir.  
19.7.  Kombi Makas aşağıdaki performans özelliklerine sahip olacaktır.  
· Kesme Kuvveti 				: En Az 150 kN. 
· Dolu Demir Çubuk Kesme Çapı		: En Az 20 mm 
· Ağız açıklığı (Kombi uç takılı iken) 		: En Az 213 mm 
· Ayırma Kuvveti 				: 28 ila 700 kN 
· Ayırma Mesafesi (Kombi ucu ile)		: En Az 205 mm
· Ayırma Mesafesi (Kapı açma ucu ile )	: En Az 175 mm
· Ağırlık (Batarya ve Uçlar Hariç)		: En Fazla 10 kg
· Koruma Sınıfı				: En Az IP 54
19.8.  Kombi Makas EN Normlarına göre kesme performansı en az A5 / B3 / C5 / D6 / E6 olacaktır.  
19.9.  Kombi Makas üzerinde bir Açma/Kapama butonu bulunacaktır. Bu sayede cihazın çalıştırılıp durdurulması kolaylıkla gerçekleştirilecektir. 
19.10. Kombi Makasın operasyon esnasında farklı açılarda kullanılabilmesi için; 360 derece dönebilen ve en az 4 noktada kilit mekanizması bulunan el tutamağı bulunacaktır. 
19.11. Kombi Makas üzerinde, çalışma alanını aydınlatmak için kullanılacak fenerlerin takılabileceği evrensel ray tipi fener yuvası bulunacaktır. 
19.12. Kombi Makasın gövdesi en uygun ağırlığı ve sağlam bir yapı ile kombine edecek şekilde, yüksek kalite termoplastik materyalden imal edilmiş olacaktır. 
19.13. Kombi Makasın bataryası uzun çalışma süresi sağlayan 3,9 Ah. Kapasite ve en az 25 V DC akım özelliklerine sahip olacaktır.
19.14. Batarya üzerinde yer alan LED göstergeler ile batarya şarj seviyesi kolaylıkla görülebilecektir. Cihaz kullanım esnasında dahi batarya seviyesi tek tuşla izlenebilecektir.
19.15. Batarya üzerinde bulunan mekanik kilit ile cihaza sağlam bir şekilde oturacak ve kolayca çıkarılıp değiştirilebilecektir. 
19.16. Kombi Makas gövdesi üzerinde bulunan bir yıldız anahtar yardımı ile operatör cihazı kolayca kullanabilmekte ve cihaz uçlarını açıp kapatılabilecektir.  
19.17. Kombi Makas hareketli parçalarının etrafında güvenli bir operasyon sağlanabilmesi için elastik bir koruyucu malzeme bulunacaktır.  
19.18. Kombi Makas; Ana cihaz, Bataryası, Yedek Bataryası, 220 V Şarj Aleti, Kombi Kesme Ayırma Uç Takımı, Kapı Açma Uç Takımı ve omuz askı kayışı ile birlikte teslim edilecektir.
19.19. Firma ürünün detaylarını gösteren broşür, katalog vb. belgeleri ihaleye katılım belgesine yükleyecektir.

EK 20  AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI
20.1.  CE sertifikasına sahip olmalıdır.
20.2. Akülü taşlama en az 1200 v kablolu taşlama gücünde olmalıdır.
20.3. Akülü taşlama 125 mm kesme diski ve taşlama disklerini kabul etmelidir.
20.4.  Akülü taşlama 3500 – 8500 devir dakika hız aralığına sahip olmalıdır
20.5.  Akülü taşlama üzerinde hızı en iyi şekilde kontrol edebilmek için 5 farklı mod hız kontrolü olmalıdır.
20.6. Taşlama kömürsüz motora sahip olmalıdır.
20.7. Akülü taşlama elektronik devir ayarına sahip olmalıdır.
20.8. Akülü taşlama iş güvenliği için tetik bırakıldığında 2 saniyede diski durduran motor frenine sahip olmalıdır ( RAPİD STOP )
20.9. Akülü taslama sıkışma durumunda kullanıcı emniyeti için kendini kapatabilmelidir
20.10. Akülü taşlama emniyet mandallı iş güvenlik kurallarına uygun kilitlenemez geniş yüzeyli tetik sistemine sahip olmalıdır
20.11. Akülü taşlama ile birlikte 2 adet 18 v 5 ah lıthıum ion pil olmalı
20.12. Pillerde hücre denetim sistemi olmalı ve çalışma anında aşırı ısınan hücrenin sıralamasını değiştirip hücreyi dinlendirebilmelidir.
20.13. Her pilin kendi üzerinde pili sürekli izleyen elektronik sürücü kart olmalıdır
20.14. Piller sahip olduğu tek parça hücre taşıyıcısı sayesinde, tüm hücreleri bir arada tutarken maksimum dayanaklık ve sağlamlık sağlar özellikte olacaktır.
20.15. Piller sahip olduğu ısı kontrol hücre çerçevesi sayesinde enerji transferini en yüksek verimlilikle gerçekleştirirken akü yapısını güçlendirir özellikte olmalıdır.
20.16. Akülü taşlama ile birlikte hızlı şarj cihazı dâhil olmalıdır
20.17. Akülü taşlama 5 Ah pil paketi ile ağırlığı en fazla 2,7 kg olmalıdır.

EK 21.  HAVALI KALDIRMA YASTIK SETİ 
21.1.  Çalışma Şekli: Dar alanlara sönük halde sıkıştırılmış olan yastıklara en fazla 12 bar 
basınçlı hava basarak şişmesi sağlanacak ve bu şişmenin sağlayacağı güç ile cisimlerin kaldırılması veya dar mesafelerin açılması gerçekleştirilecektir.
21.2. Kaldırma yastıkları aramid takviyeli kauçuktan yapılmış olacaktır. Yastıklar yüksek bükülme mukavemeti ve mükemmel kavrama sağlayacaktır. 
21.3. Her türlü zeminde kavrama sağlayacak, iki yastık üst üste kullanılabilecektir.
21.4. Kaldırma yastıkları üzerinde emniyet için uyarı ikaz işaretleri ve en az üç köşesinde reflektörler bulunacaktır.
21.5. Kaldırma yastıkları şişirildikten sonra serbest bırakılabilir özellikte (hava tüpü ile şişirilen yastık hava tüpünden ayrıldığı zaman şiş vaziyette kalacak ve destek görevi yapacak özellikte) olacaktır. Bu amaçla her yastık ile birlikte birer adet kapatma valfi verilecektir.
21.6. Yastık üzerindeki hava girişi kaplini, kaplinin taşıma ve yerleştirme esnasında zarar görmemesi ve yerleştirme ve depolamada yer kaplamaması için yastık kenarı ile aynı hizada olacaktır. Hava girişi üzerinde toz kapakçığı bulunacaktır.
21.7. Yastığın yüzeyinde, yastığa ait kaldırma kapasitesi ve kaldırma yüksekliği gibi veriler kolay anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olacaktır.
21.8. Kumanda paneli üzerinde, yastıklar için 2 ayrı basınç göstergesi bulunacaktır.
21.9. Kaldırma yastıkları çalışma basıncı en az 12 bar olacaktır.
21.10. Yastıklar, akrediteli bir test kurumu tarafından verilmiş EN 13731 sertifikasına sahip olacaktır.
21.11. Yüksek basınçlı kaldırma yastıklarının kapasite ve boyutları şu şekilde olacaktır.

a) Kapasite	: en az 15,8 ton
	Boyutlar 	: en fazla 470 - 400 - 25 mm       

b) Kapasite	: en az 21,4 ton
	Boyutlar 	: en fazla 520 - 480 - 25 mm  

c) Kapasite	: en az 31 ton
Boyutlar	: en fazla 610 - 610 - 27 mm
21.12. Aşağıda belirtilen aksesuarlar yastık seti ile birlikte bir taşıma çantası içerisinde verilecektir:	
· 1 adet çift düğmeli veya kollu kumanda paneli    
· 1 adet 300 bar’dan 12 bar’a basınç düşürücü 
· 2 adet farklı renklerde en az 5 m hava hortumu
· Yastıkları şişik vaziyette bırakabilmek için yastık sayısı kadar (3 adet) kapama valfi
· Yastık seti ile birlikte 1 adet 6lt/300 bar çelik hava tüpü verilecektir.

EK 22  KURTARMA TRİPODU

22.1.  Tripod

22.1.1. Ürün, açısı ve uzunluğu ayarlanabilir 3 adet bacaktan ve 1 adet ankraj noktası olarak kullanılabilecek kafa kısmından oluşacaktır.
22.1.2. Kafa kısmı alüminyum alaşımdan, ayaklar alüminyum profil malzemeden imal edilmiş olacaktır.
22.1.3. Tripod kapalı uzunluğu en fazla 120 cm ve açık uzunluğu en az 210 cm olacaktır.
22.1.4.  Ayak açıklığı 105 cm ile en çok 165 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.
22.1.5. Ürün ağırlığı en çok 15 kg olacaktır.
22.1.6. Tripodun taşıma kapasitesi, kafa kısmında en az 500 kg, ayakların her birinde ise en az 250 kg olacaktır.
22.1.7. Tripod kafa kısmında iki adet entegre makara olacaktır. Bu şekilde vinç ve geri sarımlı düşüş durdurucu kullanımında harici makara kullanımı gereksinimi olmayacaktır.
22.1.8. Tripod üzerinde en az 2 adet yardımcı ankraj mapası bulunacaktır.
22.1.9. Ayak uçlarında plastik veya kauçuk malzemeden imal pabuçlar olacaktır. Pabuçlar üzerinde bacakları birbirine bağlamak için delikler ve bacakları yere çivilemek için çivileme deliği olacaktır.
22.1.10. Ankraj noktasının dayanımı en az 12 kN olacaktır.
22.1.11. Tripodun ayaklarında hazır bağlanmış güvenlik kolonları olacaktır bu şekilde tripod ayaklarının istemsiz açılmasını engellemek için harici zincir kullanımına gerek olmayacaktır.
22.1.12.  Tripod ayakları uzatıldıkları mesafede çelik pimlerle sabitlenebilecek, ayaklar istenilen açıda açıldığında ise istemsizce duruşları değişmesin diye çelik pimlerle sabitlenebileceklerdir.
22.1.13.  Ürün, EN 795:2012 Tip B standardına ve ATEX 2014/34/EU Direktifine uygun olacaktır, ilgili standart ve direktiflere uygunluk sertifikaları kabul esnasında sunulacaktır.
22.1.14.  Tripod, kurtarma vinci veya geri sarmalı düşüş durdurucu bağlanmasına uygun yapıda olacaktır.
22.1.15.  Ürün, uyumlu adaptör plakaları ile vinç ve kurtarma ekipmanlarının montajına imkân verecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
22.1.16.  Tripod fermuarlı ve taşıma saplı çantası ile birlikte teslim edilecektir.
22.1.17.  Tripod üzerinde ürün bilgi web sayfasına link veren barkod ya da karekod olacaktır. Açılan linkten tripodun seri numarası, üretim yılı, periyodik bakım çizelgesi, kullanım kılavuzu gibi tüm detaylı bilgilere ulaşılabilecektir.


22.2. Tripod Kurtarma Düşüş Durduruculu El Vinci
22.2.1. Tripod ile birlikte tripodun bir bacağına uygun bağlantı plakasıyla takılabilen kurtarma el vinci verilecektir.
22.2.2. Vinç üzerindeki dişli ve kol sistemiyle, tek bir kişinin kol gücüyle, kendisine bağlanan canlı veya cansız yükleri kaldıracak ya da indirebilecektir.
22.2.3. Vinç dahili kilit mekanizması ile, halatına bağlı kişinin düştüğünü anlayarak otomatik kilitlenecektir. Daha sonra kişiyi yukarı çekmek, vincin üzerindeki kol ile mümkün olabilecektir. Bu şekilde ilaveten düşüş durdurucu ekipman kullanmaya gerek kalmayacaktır.
22.2.4. Vinç üzerinde en az 20 metre sarılmış en az 6 mm çapında galvanizli ya da paslanmaz çelik halat olacaktır. Çelik halatın serbest ucunda en az 20 kn çekerli vidalı tip karabina olacaktır.
22.2.5. Vinç azami yük kapasitesi en az 250 kg olacaktır.
22.2.6. Vinç kullanırken halat üzerinde asılı vaziyette çalışma yapılabilecektir. 
22.2.7. Vinç üzerinde kablo sarma kılavuzu ve kablo sarım gerginliğini otomatik ayarlayan mekanizma olacaktır.
22.2.8. Vinç 2006/42/EC Makine Direktifi’ne, EN 1496:2017 Class B Kurtarma Ekipmanları Standardı’na ve EN 13157:2004 el vinç standardına uygun olacaktır. İlgili uygunluk sertifikaları kabul esnasında sunulacaktır.

EK 23  BENZİN BİDONU
23.1. Metal benzin bidonu Avrupa Birliği Tehlikeli Madde Taşıma Konteynerleri kriterlerine uygun ve sertifikalı olacaktır.
23.2.  Metal benzin bidonu delinmelere ve çarpmalara karşı dayanıklı minimum 0,3 mm çelik gövdeden oluşacaktır.
23.3.  Metal benzin bidonu fırınlanmış boya ile kaplı olacaktır.
23.4.  Metal benzin bidonunun yekpare taşıma kolu olacaktır.
23.5.  Metal benzin bidonu üzerinde yanıcı parlayıcı madde işaretlemesi olacaktır.
23.6.  Metal benzin bidonu yeşil renkte olacaktır.
23.7.  Metal benzin bidonu maksimum buharlaşma iç basınç dayanımı 55 °C sıcaklıkta 233 kpa standardında olacaktır.
23.8.  Benzin bidonunun kapasitesi 20 Litre olacaktır.




EK 24  ÇOK AMAÇLI KOMBİ TESTERE 

24.1.  Bu şartname kapsamındaki testere, standart benzin motorlu ağaç kesme testeresinin benzeri olacak ancak, palasının ve kesme zincirinin özellikleri nedeni ile bilhassa ağaç ve ağaç dışı malzemelerle kaplı olan çatıların kesme işlerinde kullanılmaya yönelik olacaktır. Tuğla, tahta, çivi ve plastik gibi katlardan ve maddelerden oluşan bir çatı, bu testere ile kolaylıkla kesilebilecektir. Alet, genel görünüm ve çalışma prensibi açısından, benzin motorlu ağaç testerelere benzer olacaktır.
24.2. Alet, emniyetli bir kullanım için gerekli tüm aksesuarları içerecektir.
24.3.  Motor:
24.3.1. Motor, tek silindirli ve 2 zamanlı ve en az 6 HP olacaktır.
24.3.2. Motor hacmi, en az 65 cc olacaktır.
24.3.3. Motorun üzerinde, gürültü seviyesini ISO 22868’e göre azami 120 dBA seviyesinde tutan bir susturucu bulunacaktır.
24.4.  Pala:
24.4.1. Pala, tek parçalı ve en az 500 mm uzunluğunda olacak ve 5 mm kalınlığında indiksiyon ile sertleştirilmiş çelik alaşımlı metalden imal edilmiş olacaktır.
24.4.2. Palanın üzerinde, muhafazası ve derinlik ayar aparatı bulunacaktır.
24.5.  Zincir:
24.5.1. Kesme zinciri, özel amaçlı kurtarma testeresi için imal edilmiş tungsten karpit ve kobalt ile güçlendirilmiş tipte olacaktır, kurtarma testeresi ile aynı marka olacaktır.
24.5.2. Zincir kullanım süreci, normal ağaç kesme testeresi zincirine göre en az 20 kez daha fazla kullanıma uygun olacaktır.
24.5.3. Zincirin yağlaması, otomatik ve ayarlanabilir tip olacaktır.
24.5.4. Aletin boş ağırlığı, palasız ve zincirsiz 6,5 kg’ı geçmeyecektir.
24.5.5. Alet, tüm standart aksesuarları ile verilecektir.
24.5.6. Alet ile beraber, 1 adet yedek zincir ve 1 şişe zincir ve 2 litre motor yağı verilecektir.

EK 25  ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARINA MÜDAHALE BATTANİYESİ
25.1. Yangın battaniyesi içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araç yangınlarında aracın üzerini kapatarak yangının sınırlandırılmasını sağlamak ve batarya yangınlarında, yangını çevreye zarar vermeden alevler ve zehirli gazları izole etmek amacıyla üretilmiş olacaktır.
25.2. Yangın battaniyesinin her iki kısa kenarında, birbirinden farklı renklere sahip tutma perlonları bulunacak ve bu sayede kullanım yönleri kolayca ayırt edilebilecektir. Tutma perlonları cam fiber malzemeden dokunmuş kırmızı, sarı veya turuncu gibi görünür renklerde en az 30 cm uzunluğunda olacaktır. Tutma perlonları en az 50 mm genişliğinde olacaktır. 
25.3. Yangın battaniyesinin araca doğru konumlandırılmasını sağlamak amacıyla, battaniyenin ortasında uzunluğu boyunca, belirgin renkli çizgi şeklinde bir hizalama işareti olacaktır.
25.4. Yangın battaniyesinin tüm kenarları, metal kuş gözlerini içine alacak şekilde yeterli genişlikte katlanıp çift katmanlı hale getirilerek dikilmiş olacaktır. Dikişlerde kullanılacak iplik, Kevlar ve en az 5 adet çoklu çelik tellerin bükülmesiyle oluşturulmuş bükümlü birleşik iplikten imal edilmiş olacaktır.
25.5. Yangın battaniyesini oluşturan kumaş paneller, Kevlar ve en az 5 adet çoklu çelik tellerin bükülmesiyle elde edilmiş bükümlü birleşik iplik kullanılarak birbirine dikilerek birleştirilmiş olacaktır. 
25.6. [bookmark: _Hlk199424433]Yangın battaniyesi DIN Spec 91489 standardına göre sertifikalı olacaktır. Yangın battaniyesi akrediteli bir test kurumu tarafından düzenlenmiş DIN Spec 91489 sertifikası mal tesliminde verilecektir.  
25.7. Yangın battaniyesi 350 gr/m2 (± 20 gr/ m2) grafit dokuma kumaştan imal edilmiş olacaktır. Kumaşın üzeri 160 gr/m2 (± 20 gr/ m2) polimer katman ile kaplanmış olacaktır. Bu değer imalatçı firmanın kataloğundan teyit edilebilir olacaktır.  
25.8. Yangın battaniyesi en fazla 0,6 mm kalınlığında olacaktır.  
25.9. Yangın battaniyesi gerektiğinde hassas yapıları yangından korumak amacıyla yangın perdesi olarak kullanılabilir özellikte olacaktır. Bu amaçla, yangın battaniyesinin boylu boyunca tüm dört kenarı boyunca her 100±5cm’de bir, açıklığı en az 20 mm (±2 mm) olan metal grometler (kuş gözleri) olacaktır.  
25.10. Yangın battaniyesi 6x8 m (±%5) ebatlarında otomobil ve B tipi SUV araçlarda kullanılabilir ölçüde olacaktır. Kullanıma hazır iken en fazla 29 kg ağırlığında olacaktır.  
25.11. Kamu idaresi olarak itfaiye teşkilatlarının sürekli karşılaştığı araç yangınlarında kullanılan söndürme ekipman ve malzemelerinin çok kullanımlı olması yangın söndürme maliyetlerinin asgari seviyede tutulması açısından elzemdir. Bu açıdan iş bu şartnameye göre teklif edilen yangın battaniyesinin de çoklu kullanıma uygun özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple aşağıda belirtilen test şartlarında çok kullanıma uygun olduğu sonucu veren akrediteli bir kuruluştan alınmış test raporu mal tesliminde verilecektir.	
Çok kullanımlı test şartları:
Yangın battaniyesi tek tarafı en az 20 kere yangında test edilmiş olacaktır. Battaniye ilk uygulamada en az 20 dakika, sonraki uygulamalardan sonra her seferinde en az 5 dakika boyunca araç üzerinde bırakılacaktır. Battaniye uygulandığında yanan aracın en sıcak noktası en az aşağıdaki sıcaklık değerlerinde olacaktır. Test için kullanılacak yanan aracın elektrikli araç olma zorunluluğu aranmayacaktır. Testler tek araç üzerinde tamamlanabilecektir. Testler test günü içerisinde tamamlanacaktır. Her seferinde aynı battaniye kullanılacak ve battaniyenin aynı tarafı tüm test serisi boyunca yangına maruz bırakılacaktır. Battaniye her çıkarıldığında arabanın üstüne örtülerek testler tamamlanacaktır. İlk testten sonra yangının tüm test günü boyunca yanmaya devam etmesini sağlamak üzere test serisinde sıcaklıkların sağlanması şartıyla palet veya başka yanıcı malzemeler araç içerisine yerleştirilmek suretiyle kullanılabilir. 
· En az 10 uygulamada yanan aracın en sıcak noktası 750-850⁰C aralığında olacaktır. 
· En az 6 uygulamada yanan aracın en sıcak noktası 850-950 ⁰C aralığında olacaktır
· En az 2 uygulamada yanan aracın en sıcak noktası 950 ⁰C’nin üzerinde olacaktır.
· Diğer uygulamalarda yanan aracın en sıcak noktası 650 ⁰C’nin altında olmayacaktır.
	Test sonucunda yangın battaniyesinin kullanılmaya devam edilebileceği sonucuna varılmış olacaktır. 
25.12. Yangın battaniyesinin her iki tarafı da kullanılabilir olacaktır.
25.13. Yangın battaniyesi ile birlikte yangın battaniyesinin taşınabilmesi ve muhafaza edilebilmesi için IP 65 özelliğinde toz ve hava geçirmez, taşıma çantası verilecektir. Taşıma çantası fermuarlı olacaktır. Cantaya ait IP65 test raporu mal tesliminde verilecektir.
25.14. Taşıma çantasının her iki tarafında ele gelen bölümü yumuşak lastik ile güçlendirilmiş el tutamakları olacaktır. Ayrıca çantanın sırtta taşınabilmesi için 2 adet omuz askı kayışı olacaktır.  

EK 26  ÇOK AMAÇLI YÜZÜK BİLEZİK KESME SETİ
26.1.  Yüzük kesme aleti 12 V akü voltajına sahip olacaktır.
26.2.  Yüzük kesme aleti akü kapasitesi 3.0 Ah olacaktır.
26.3.  Yüzük kesme aleti şarj süresi maksimum 2 saat olacaktır. 
26.4.  Yüzük kesme aletinin ağırlığı 0.600 kg’dan fazla olmayacaktır.
26.5.  Şarj seviye göstergesi olacaktır.
26.6.  Cihazın uzunluğu 25 cm’den fazla olmayacaktır.
26.7.  Cihazın genişliği 5.5 cm’den fazla olmayacaktır.
26.8.  Cihazın derinliği 4.7 cm’den fazla olmayacaktır.
26.9.  Yüzük kesme aletinin devir ayarı 5000-30000 dev/dk olacaktır.
26.10. Yüzük kesme aletinin akü teknolojisi lituyum-ion olacaktır.
26.11. Yüzük kesme aletinin titreşimi 2.5 m/S2 olacaktır.
26.12. Yüzük kesme aletine ait taşıma çantası olacaktır.
26.13. Yüzük kesme Brushless motora sahip olacaktır.
26.14. Yüzük kesme aleti yeni, hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz olacaktır.
26.15. Ürün 3 yıl garantili olacaktır.
26.16. Yüzük kesme aleti kullanımı ve bakımı ile ilgili tanıtıcı Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir.
26.17. Yüzük kesme aleti ile birlikte sprial bükülebilir mil aparatı verilecektir.
26.18. Set ile birlikte özel yapım parmak koruyucu aparat verilecektir.
26.19. Set ile hafif metal alışımları, sert metalden yapılmış yüzük ve bileziklerde kesilebilecektir, bu amaca uygun kesici ağızlardan hafif metal için en az 5 adet, sert metal için de en az 5 adet ve 5 adet elmas uç verilecektir.

EK 27  DALGIÇ POMPA

27.1. Verilecek pompa yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Pompa DIN 14425 veya eşdeğer uluslararası norma uygun olacaktır. Bu norma uygunluk belgesi teklifle beraber ibraz edilecektir. 
27.2. Pompanın bütünü su içerisinde çalışabilecek şekilde motoru yalıtılmış olacaktır. Pompa, dikey, yatay pozisyonda çalışabilecektir. 
27.3. Pompanın dış gövdesi hafif,  olmalıdır. Taşınabilir ve korozyondan etkilenmemesi için gövde; PVC, aliminyum veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
27.4. Pompanın hortum ve itfaiye tipi bağlantı çıkışı hariç, 20 m kablo ve fişi dahil olmak üzere kolay ve taşınabilir olması için ağırlığı 23 kg’dan fazla olmayacaktır. Bu ağırlık değeri pompanın orijinal kataloğunda açıkça belirtilmiş olacaktır. 
27.5. Pompanın iki kişi ile taşınabilmesi için üzerinde en az iki adet ergonomik kulpu           bulunacaktır. 
27.6. Pompanın sızdırmazlığını sağlayacak mekanik salmastra bulunacaktır. Mekanik salmastranın kolay kontrol için kontrol kapağı bulunacaktır. 
27.7. Pompaya tam entegre alçak seviye emme sistemi ile 4 mm derinliğe kadar su emilebilecektir. 
27.8. Pompa fanı (pervane) aşınmaya ve paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olacaktır. 
27.9. Yoğunluğu yüksek olan kil, kum, kirli su vb maddeleri de basabilecek şekilde yüksek krom alaşımlı malzemeden üretilmiş olacaktır. 
27.10. Difüzör aşınmalara karşı, kalın ve yağ geçirmeyen nitrilli kauçuk ile kaplı olacaktır. 
27.11. Pompa elektriğini sağlayan esnek (Flexible) ağır hizmet tipi kablo en az 20 metre   uzunluğunda olacaktır. Elektrik kablosunun pompaya giriş kopma ve diğer durumlara karşı darbe sönümleyici bağlantı ile korumaya alınmış olacaktır. 
27.12. Pompa, devamlı 1 saat susuz çalışmaya göre test edilmiş olacaktır. Pompa susuz çalıştığı zaman aşırı ısınmadan dolayı motorun zarar görmemesi için her motor sargısı termik algılayıcı ile donanımlı olacaktır. Aşırı ısınma anında termik algılayıcı otomatik olarak motorun durmasını sağlayacaktır. 

 
Performans Özellikleri 
 
27.13. Azami basma yüksekliği 	: 17 metre’den az olmayacaktır. 
27.14. Debi 	 	 		: 0 barda en az 710 lt/dk - 0,5 barda en az 620 lt/dk -1 barda en   
	                                           	   az 480 lt/dk - 1,5 barda en az 250 lt/dk olacaktır. 
27.15. Motor gücü  	 		: En az 1,5 kW olacaktır (220-230 V – 50Hz, 1 faz) 
27.16. Şaft hızı 	 	 	: 3000 devir/dk’yı aşmayacaktır. 
27.17. Boşaltma bağlantısı  		: B tipi Storz itfaiye tipi bağlantı rekoruna uygun tip   
                                                    çıkış olacaktır.  
27.18. Süzgeç ebatı 	 		: Ebatı 8 mm’ye kadar olan katı parçaları emebilecektir.  
27.19. Pompanın ebatları 	        	 : çap en fazla 250 mm; Yükseklik en fazla 460 mm olacaktır. 
27.20. Aşınmadan dolayı oluşacak Fan (Kanatçık) boşluğu kolayca ayarlanabilir şekilde tasarlanmış olacaktır. 

EK 28  BATARYALI TİLKİ KUYRUĞU TESTERESİ

28.1. Akü gerilimi 18V olacaktır.
28.2. Ağırlığı en fazla 4,5 kg olacaktır.
28.3. Strok sayısı en az 2400 strok/dk. olacaktır.
28.4.  Kesme derinliği ahşapta en az 230 mm, metal profiller ve metal borularda en az 20mm olacaktır
28.5.  Orijinal taşıma çantası, şarj aleti, kullanma talimatı vb. standart malzemeler ile birlikte verilecektir.
28.6.  Kesme için kullanılan testere bıçakları ağır çalışma koşullarında 20mm’e kadar içi dolu paslanmaz çelik kesme için tasarlanmış HEAVY METAL carbide teknoloji veya muadili olacaktır.
28.7. Tilkikuyruğu ile birlikte hem metal hemde ahşap kesme bıçakları beraber verilecektir. 

EK 29  C TİPİ STORZ REKORLU ÇOK AMAÇLI TURBOJET LANS 
29.1.  Turbo Jet Nozul DIN standartlarında Storz C rekorlu olacaktır. 
29.2. Nozul, akış hızı ve püskürtme açısı gibi ayarların sezgisel olarak algılanabilmesi için kübik bir tasarıma sahip olmalıdır. 
29.3. Nozul, solid (jet), sis(fog) yapma, akışı hızlandırma, açma, kapama gibi fonksiyonları yerine getirmek üzere uygun donanıma sahip olacaktır. Jet su çıkış ayarından sis su çıkış ayarına kademesiz ve kesintisiz geçilebilecektir. Ayar nozul ağzının sağa sola çevrimi ile yapılacaktır.
29.4. Turbo Nozul 6 bar basınçta en az 3 kademede ve en az 130-235-400 litre/dakika ayarlı atış yapabilme özelliğine sahip olacaktır. Debi ayarı nozulun ön kısmındaki kübik bölgeden ayarlanacaktır.
29.5. Turbo Nozulun adaptörü ile hortum rakorunun birbirine değen yüzeyleri temiz ve düzgün vaziyette işlenmiş olacaktır. 
29.6. Turbo Nozul 0-120 derece açıda su sprey atışı yapacaktır. 
29.7. Nozulun gövdesi ve su kontrol kolu, anodize dökme alüminyum alaşımdan; su taşıyan kısımlar pirinç ve paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır. Sprey başı ile bütünleşmiş dişler alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.
29.8. Turbo Nozulun kabzasında, sıkı bir tutuşu sağlayan pürüzlü yüzeye sahip olacaktır.
29.9. Turbo Nozul DIN EN 15182 standartlarına uygun olacaktır. 
29.10. Turbo Nozul un hafif ve orta köpük boruları nozul ile birlikte verilecektir. Bu borular lansın ucuna herhangi bir el aletine ihtiyaç duyulmadan takılıp sökülebilecektir. 
29.11. Turbo Nozul ağırlığı en fazla 2,2 kg olacaktır.

EK 30 BATARYALI AĞAÇ KESME MOTORU
30.1. Ağaç kesme testeresi bataryalı olacaktır.
30.2. Testere, 1 adet elektrik motoruna bağlı bir pala etrafında dönen zincirli testere ve bataryadan oluşacaktır..
30.3. Testerenin palalı ağırlığı; batarya hariç en fazla 4,6 kg olacaktır.
30.4. Ses gücü seviyesi en fazla 93 Db(A) olacaktır.
30.5. Pala uzunluğu en az 30 cm olacaktır.
30.6. Batarya Lithium – Ion olacak ve en az 36V, 225Wh olacaktır.
30.7. Tam dolu bataryayla çalışma süresi en az 40 dk olacaktır.  
30.8. Bataryalı testereyle birlikte; zincir yağı, yedek pala, yedek zincir, zincir bileme aparatı, yedek batarya ve 220V hızlı şarj cihazı verilecektir.

EK 31  KANCALI MERDİVEN 

31.1. Kancalı merdiven bir ağır hizmet tipi, hafif alaşım malzemeden imal edilmiş ve EN1147’ye göre sertifikalandırılmış olacaktır. Mal teslimi sırasında merdivene ait EN1147 sertifikası teslim edilecektir.
31.2. Kancalı merdivenin azami kapasitesi en az 150 kg, çalışma kapasitesi en az 100 kg olacaktır. Merdiven her kullanımda 1 kişiyi taşıyabilecektir.
31.3. Merdivenin uzunluğu en az 430 - 450 cm aralığında olacaktır. Dıştan dışa genişliği en fazla 320 mm olacaktır. Basamak genişliği en az 240 mm olacaktır.
31.4. Basamak adeti, kanca bağlantı basamakları ve üst bağlantı basamağı hariç en az 10 adet olacaktır, bu basamaklar en az 25 x 25 mm kesitinde ve kaymaz lastik kaplamalı olacaktır.
31.5. Merdivenin alttaki ayaklarında kaymaz PVC pabuçlar olacaktır. 
31.6. Merdivenin üst ucunda pencere kenarına asmak için galvanizli çelik malzemeden imal edilmiş en az 60 cm uzunluğunda bir askı bulunacaktır. Askı katlanabilir tipte ve kilitleme pimli olacaktır. Askının tutunma yüzeyi üzerinde dişli çıkıntılar olacaktır. Askı mekanizması en az 3 adet yatay profile monte edilmiş olacaktır.
31.7. Kancalı merdiven en fazla 11 kg ağırlığında olacaktır.
31.8. Her bir Merdivenle birlikte 2 adet vidalı karabina, 1 adet döner karabina ve en az 10 m uzunluğunda emniyet halatı verilecektir.


EK 32  CEP  TİPİ TERMAL KAMERA

32.1. Termal kamera küçük boyutlu ve itfaiyeci tipi olacaktır. Termal kameraya entegre en az  2.7 inç ve en az 320x240 piksel çözünürlüğünde TFT ekran bulunacaktır. Ekranın görüş açısı en az 90° olacaktır.
32.2. Termal kameranın gövdesi ısıya ve darbelere dayanıklı sentetik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
32.3.	Termal kamerada biri Yangın modu diğeri Genel Denetim Modu olmak üzere en az 2 mod bulunacaktır. 
32.4.	Termal kamera -20°C ile +85°C aralıkta sürekli, 150°C sıcaklıkta en az 5 dakika ve 260°C en az 1 dakika çalışabilecek özellikte olacaktır. 
32.5.	Termal kamera en az IP67 koruma sınıfına sahip olacaktır. 
32.6.	Termal kameranın çözünürlüğü en az 320x240 piksel ve tarama hızı en az 25 Hz olacaktır. Görüş açısı en az 42x57 derece olacaktır.
32.7.	Termal kamera -20°C ile +550°C sıcaklık arasında renklendirme yapacaktır. Kameranın hedef nokta sıcaklık okuma özelliği olacaktır. 
32.8.	Kameranın termal hassasiyeti 35 mK veya daha hassas olacaktır.  
32.9.	Termal kameranın gövdesine gömülü vaziyette en az 300 lümen gücünde bir aydınlatma feneri olacaktır. Fener enerjisini termal kameranın bataryasından alacaktır.
32.10.	Termal kamerada dahili bir hafıza olacak bu sayede resim ve video çekme özelliği bulunacaktır. 
32.11.	Termal kamera batarya dahil en fazla 350 gr. ağırlığında olacaktır. Kamera en fazla 130 x 80 x 50 mm boyutlarında olacaktır.
32.12.	Termal kamera şarj edilebilir dahili bir bataryaya sahip olacaktır. Tam şarjlı batarya ile kamera modunda en az 5,5 saat ve kamera ile aydınlatma aynı anda çalışırken en az 3 saat çalışabilecektir. 
32.13.	Kamera üzerinde karabina v.b. şekilde taşıma için uygun bir bağlantı noktası bulunacaktır. 
32.14.	Termal kamera 220 V başlıklı şarj cihazı ile birlikte teslim edilecektir. 
32.15.	Termal kamera ile birlikte bir taşıma lanyardı verilecektir. Lanyard çek bırak tip olup kamera için tasarlanmış olacaktır. Bu sayede personel üzerinde kolayca konumlandırılabilecektir. 
32.16.	Termal kamera tasarım ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.
32.17.	İstekliler ürünün detaylarını gösteren broşür, katalog v.b. belgeleri teklif mektubu ile birlikte sunacaktır. 
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