|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İmalat Adı** | **Özellikleri** | **İmalat Rayici**  **(KDV Hariç)** | **Montaj Dahil Fiyatı**  **(KDV Hariç)** |
| **1** | Kitaplık (76x30x400cm) | \*18mm mat siyah mdflam  \*raf: 30 mm 10 adet suntalam ışık kanallı ve profil ledli  \*12 mm mdflam sırtlık  \* h:10 cm bazalı  \* h:20 tac yüksekliği  \* orta kısmında h:10 cm bölücü isimlik yüzeyi |  |  |
| **2** | Kitaplık  (71x30x400cm) | \*18mm mat siyah mdflam  \*raf: 30 mm 10 adet suntalam ışık kanallı ve profil ledli  \*12 mm mdflam sırtlık  \* h:10 cm bazalı  \* h:20 tac yüksekliği  \* orta kısmında h:10 cm bölücü isimlik yüzeyi |  |  |
| **3** | Kitaplık  (88x30x400cm) | \*18mm mat siyah mdflam  \*raf: 30 mm 10 adet suntalam ışık kanallı ve profil ledli  \*12 mm mdflam sırtlık  \* h:10 cm bazalı  \* h:20 tac yüksekliği  \* orta kısmında h:10 cm bölücü isimlik yüzeyi |  |  |
| **4** | Kitaplık  (75x30x116cm) | \*18mm mat siyah mdflam  \*raf: 30 mm 2 adet 3 bölmeli suntalam  \* h:10 cm bazalı  \* h:10 tacı  \* alçak kitaplık ünitesi  \*30 mm mdflam sırtlıklı ve sırt kısmında 6 sıra kanallı pano |  |  |
| **5** | Kitaplık  (178x70x132cm) | \*30mm mat siyah mdflam  \*raf: 30 mm 2 adet 3 bölmeli suntalam  \*12 mm mdflam sırtlıklı  \* h:10 cm bazalı  \* alt kısımlarında 3 kapaklı dolap bulunun (bas aç kapa)  \* yan yüzeyleri kanallı pano olan çift taraflı orta kitaplık ünitesi |  |  |
| **6** | Kanallı Teşhir Ünite  (160x105x95cm) | \*18 mm siyah mdflam gövdeli  \*4 sıra kanallı pano bulunan  \*10 cm bazalı  \* üst kapaması 18 mm mdflam  \* orta teşhir ünitesi |  |  |
| **7** | Teşhir Masası  (90x170x105cm) | \*18 mm siyah mdflam gövdeli  \*Alın kısımları 7 cm  \* metal ayak: 9cm antrasit renginde elektrostatik boyalı |  |  |
| **8** | Duvar Kanallı Pano  (165x400 cm) | \*18 mm mdflam  \* üzeri 18 sıra kanal bulunan (siyah kanal), içerisinde 90 x 220 menteşeli gizli kapı bulunan duvar önü kanallı pano |  |  |
| **9** | Alın Kanallı Pano  (1750x120cm) | \*18 mm siyah mdflam üzeri 4 sıra siyah kanallı pano  \*(10 parça) |  |  |
| **10** | Hareketli Merdiven  (55x300 cm) | \*12 basamaklıbeyaz gövdeli, siyah basamaklı, yatayda hareket edebilen raylı sistemli merdiven |  |  |
| **11** | Kasa Bankosu  (170x310 x110cm) | \*18mm siyah mdflam gövdeli, ön yüzeyinde 4 bölmeli 2 raf bulunan (100 x 15 x 25 ) yan yüzeyinde 2 sıra siyah kanallı pano bulunan, üst tablası 45 cm olan, masa tablası 60 cm olan, tek yan yüzeyi kapalı, tek tarafı menteşeli kapı olan kasa bankosu |  |  |
| **12** | Çizgi Roman Kitaplığı  (87x30x218 cm)  (6 Adet) | \*18mm siyah mdflam gövdeli, 30 mm 4 adet suntalam ışık kanallı ve profil ledli raf bulunan 12 mm mdflam sırtlıklı, h:10 cm bazalı, h:10 tacı bulunan, alt kısımlarında 2 kapaklı dolap bulunan (bas aç kapak) kitaplık ünitesi |  |  |
| **13** | Çizgi Roman Kitaplığı  (73x30x218cm)  (5 Adet) | \*18mm siyah mdflam gövdeli, 30 mm 4 adet suntalam ışık kanallı ve profil ledli raf bulunan 12 mm mdflam sırtlıklı, h:10 cm bazalı, h:10 tacı bulunan, alt kısımlarında 2 kapaklı dolap bulunan (bas aç kapak) kitaplık ünitesi |  |  |
| **14** | Çizgi Roman Kitaplığı  (89x30x218cm)  (4 Adet) | \*18mm siyah mdflam gövdeli, 30 mm 4 adet suntalam ışık kanallı ve profil ledli raf bulunan 12 mm mdflam sırtlıklı, h:10 cm bazalı, h:10 tacı bulunan, alt kısımlarında 2 kapaklı dolap bulunun (bas aç kapak) kitaplık ünitesi |  |  |
| **15** | Yangın Dolabı Üzeri Pano  (132x19x400cm) | \*18 mm siyah mdflam üzeri pano |  |  |
| **16** | Depo Personel Dolabı  (35x285x280cm) | \*18 mm siyah mdflam gövde ve kapaktan oluşan 5 sıra raflı (dolap içine çoklu pim deliği açılacaktır) , 10 cm bazalı , 12 mm arkalıklı 6 kapaklı depo dolabı |  |  |
| **17** | Depo Personel Dolabı  (35x200x280cm) | \*18 mm siyah mdflam gövde ve 16 adet bölme ve kapaktan oluşan 3 sıra raf, 3 sıra dikmesi bulunan 10 cm bazalı , 12 mm arkalıklı dolap |  |  |
| **18** | Kasa Arkası Pano  310x280cm) | 310 x 280 cm ölçülerinde 30 mm mdf üzeri ral 1003 lake boyalı pano |  |  |
| **19** | 4+4 Lamine Cam Takılması | \* Mevcutta bulunan doğrama camlarının 8 mm reflekte olan camlarının sökülerek yerine 4+4mm lamine cam yapılması imalatı |  |  |
| **20** | TV Askı Aparatı takılması | \*12cm çapında statik toz boyalı, 200cm uzunluğunda tavan dip kısmı flanşlı, tv asılacak olan alt kısmı 40x40cm ölçülerinde 10mm kalınlığında levha |  |  |
| **21** | Yuvarlak Masa Metal Ayak | \*90cm çapında  \*Tabla kalınlığı 4 cm  \*Siyah mdflam  \*80cm yüksekliğinde  \*4 ayaklı  \*profil kalınlığı 80x40mm |  |  |
| **22** | Honeywell marka FACP IQ8Control M (flexes panel kullanıldı ) | -Türkçe Ön Panel  -3MM Sloutlu genişleme modülü  -Analog loop modülü 4 adet  -Kontrol Modülü  -Akü dahil edilmeyecektir. |  |  |
| **23** | Honeywell  Optik duman dedektörü  (121 adet) | -Adresli kısa devre izalatörlü optik duman dedektörü |  |  |
| **24** | Honeywell  Adresli Flaşör ve Siren  (12 adet) |  |  |  |
| **25** | Honeywell  Dış Ortam Siren  (4 Adet) |  |  |  |
| **26** | Honeywell  1 Giriş İzleme/1 Çıkış Kontrol Modülü |  |  |  |
| **27** | Halojenfree Kablo (2x2x1,5+0,8j-H(st)-H FE180)  (3.500Metre) |  |  |  |
| **28** | Kablo Kanalı  (600metre) | PVC 25x40 mm |  |  |
| **29** | Çelik Spiral Boru  (1000metre) | Q20 Spiral Boru HF |  |  |
| **30** | Kangal Boru  (600metre) | Q26 Kangal Boru HF10ATÜ |  |  |
| **31** | Sensörlü Otomatik Kapı Yapılması | \*180x210 cm  \*Elektrostatik Boyalı  \*Zeminden kilitli ve uzaktan kumandalı  \*Alüminyum Kasalı |  |  |
| **32** | Kapı Üstü Doğrama Yapılması | \*Çuhaldaroğlu ST70-33 alüminyum etek profili  \*3 metrekare |  |  |
| **33** | Alüminyum Doğrama Çerçeve | \*Asistal Alüminyum sistem 55 serisi  \*24 metrekare |  |  |
| **34** | Sensörlü Otomatik Kapı Alüminyum Çerçeve | \*20x60mm Alüminyum köşebent |  |  |
| **35** | MDF Üstü Kaplamalı ve Cilalı Dolap  (170x70x60cm) | \*18mm kapaklı mdf lam dolap  \*mdf üstü kaplama ve cilalı |  |  |
| **36** | MDF Üstü Kaplamalı ve Cilalı Dolap  (120x70x60cm) | \*18mm kapaklı mdf lam dolap  \*mdf üstü kaplama ve cilalı |  |  |
| **37** | MDF Üstü Kaplamalı ve Cilalı Dolap  (80x65x90cm) | \*18mm kapaklı mdf lam dolap  \*mdf üstü kaplama ve cilalı |  |  |